## 交换机数据页面

通过此页面，您可以显示光纤信道 (FC) 计数器值。

字段 | 说明
--- | ---
选择交换机 | 选择您要显示其计数器值的光纤信道设备。
显示 | 单击以显示选定光纤信道设备的计数器值。
设置基线 | 单击以将当前计数器值存储为计数器开始增加的参考值。
合计 | 单击以显示基线计数器值和当前计数器值的总和。

### 交换机计数器值表

此表显示光纤信道 (FC) 端口的不同计数器。

字段 | 说明
--- | ---
名称 | 光纤信道端口所在设备的 IP 地址。
组件 | 光纤信道端口号。
Link | 光纤信道链接重置的次数。
Sig | 光纤信道信号的错误数量。
Seq | 光纤信道顺序分隔符的错误数量。
CRC | 光纤信道循环冗余检查的错误数量。
Sync | 光纤信道失去同步的次数。
InvTxW | 在光纤信道上使用 8b/10b 编码字检测方法检测到的无效传输次数。
Inframes | 光纤信道端口接收的帧数量。
Outframes | 光纤信道端口发送的帧数量。

### 相关主题

- 显示交换机计数器值