## スイッチカウンタ値の表示

ファイバチャネル (FC) デバイスのカウンタ値の表示は、以下の手順で行います。

1. 「Sun Web Console」ページで「Strage Automated Diagnostic Envronment」をクリックします。
2. 「レポート」>「システムレポート」>「スイッチデータ」の順にクリックします。

「スイッチデータ」ページが表示されます。

3. 「スイッチを選択」リストからファイバチャネルデバイスを選択します。
4. 以下のいずれかを行います。

- 選択したデバイスの各ポートの現在のカウンタ値を表示するには、「表示」をクリックします。
- カウンタの増分値を測定する参照値として現在のカウンタ値を格納するには、「ベースラインの設定」をクリックします。
- 基準カウンタ値と現在のカウンタ値の合計を表示するには、「合計」をクリックします。

### 関連項目

- システムレポートの利用方法