## ネットワークドメインについて

Sun StorEdge 6920 システムは、2 通りのネットワークドメインに組み入れることができます。

- システムの帯域外管理用のサイト LAN
- ストレージサービスプロセッサ (SSP) LAN。このネットワークドメインは、1 〜 8 台の Sun StorEdge 6920 システムで構成されますが、使用するモデムは 1 台です。このネットワークには、ストレージサービスプロセッサや内蔵ファイアウォール (ルーターともいう)、ネットワーク端末コンセントレータ (NTC) が含まれ、これらはそれぞれ専用のホスト名とインターネットアドレスを持ちます。このネットワークにはまた、管理ステーションまたは管理コンソールとして機能するホストを組み入れることもできます。

### 関連項目

- LAN 名および IP アドレスについて
- ネットワーク構成の選択肢について