## 交換器資料頁

本頁可讓您顯示光纖通道 (FC) 計數器值。

欄位 | 說明
--- | ---
選擇交換器 | 選擇要顯示其計數器值的光纖通道裝置。
顯示 | 按一下可顯示選定光纖通道裝置的計數值。
設定基準 | 按一下可將目前的計數值儲存為計數器遞增的參考值。
總值 | 按一下可顯示計數器基準值與目前的計數器值。

### 交換器的計數器數值表

本表會顯示光纖通道 (FC) 連接埠的各種計數器。

欄位 | 說明
--- | ---
名稱 | 光纖通道連接埠常駐的裝置 IP 位址。
元件 | 光纖通道連接埠編號。
連結 | 光纖通道連結重設數量。
訊號 | 光纖通道訊號錯誤數量。
順序 | 光纖通道順序分隔符號錯誤數量。
CRC | 光纖通道循環冗餘檢查錯誤數量。
同步 | 光纖通道遺失同步的次數。
InvTxW | 使用 8b/10b 編碼字元偵測技術在光纖通道上偵測到的無效傳輸次數。
輸入框架 | 光纖通道連接埠收到的框架數量。
輸出框架 | 光纖通道連接埠傳送的框架數量。

### 相關主題

- 顯示交換器的計數器數值