## Planification de la vérification du volume en continu

Pour planifier la vérification du volume en continu :

1. Accédez à la Sun Web Console, puis cliquez sur Storage Automated Diagnostic Environment.
2. Cliquez sur Gestion > Utilitaires > Vérification du volume en continu.

La page Vérification du volume en continu s'affiche.

3. Dans la liste Sélectionner une fonction, sélectionnez Activer la vérification du volume.
4. Cochez la case Activer la vérification du volume.
5. Pour que la vérification du volume en continu répare les erreurs en cours d'exécution, cochez la case Exécuter avec l'option fix.

Remarque -

Cette option peut corriger à tort les erreurs de parité sur les blocs défectueux. Contactez votre représentant pour de plus amples informations.

6. Dans la liste Exécuter sur la même baie de disques tous les X jours maximum, sélectionnez la fréquence à laquelle vous souhaitez exécuter la vérification du volume en continu sur une baie donnée (en jours).
7. Dans les listes Lancer volVerify uniquement dans ces intervalles de temps, choisissez la période d'exécution de la vérification du volume en continu (au moins un jour).
8. Dans la liste Vitesse d'exécution, sélectionnez la vitesse à laquelle vous souhaitez que la vérification du volume soit exécutée.
9. Saisissez le mot de passe par défaut de la baie de disques du système.
10. Cliquez sur Enregistrer les options.

### Rubriques connexes

- Utilisation de la vérification du volume en continu
- Démarrage et arrêt de la vérification de volume en continu pour une baie donnée
- Arrêt de la vérification de volume en continu pour tous les périphériques
- Affichage des résultats de la vérification du volume en continu