## 일반 설정 페이지

이 페이지의 시스템 속성 섹션은 시스템 속성을 볼 때 사용합니다.

필드 | 설명
--- | ---
벤더 | Sun Microsystems
모델 | StorEdge 6920 관리 어레이
설명 | 시스템에 관한 설명을 최대 64개의 문자로 지정합니다.
전원 상태 | 전원 설정 상태는 다음과 같습니다. 일부 종료 완전 종료 전체 전원

이 페이지의 네트워크 설정 섹션은 시스템의 IP 주소를 보고 정의할 때 사용합니다.

필드 | 설명
--- | ---
DHCP | 시스템이 TCP/IP 네트워크에 로그인할 때 DHCP 서버가 제공된 주소 풀로부터 자동으로 IP 주소를 지정하도록 하려면 선택합니다.
고정 | 시스템에 IP 주소를 영구적으로 지정하려면 선택합니다. 나머지 필드를 작성하여 IP 주소를 지정합니다.
| IP 주소 - 시스템의 IP 주소입니다. 게이트웨이 IP - 네트워크의 기본 게이트웨이 IP 주소입니다. 네트워크 마스크 - 기본 게이트웨이의 네트워크 마스크입니다. 이름 서버 - DNS(Domain Name System) 서버의 IP 주소입니다.

이 페이지의 NTP 서버 섹션은 시스템의 타이밍 프로토콜을 보고 정의할 때 사용합니다.

필드 | 설명
--- | ---
IP 주소 | 네트워크 NTP 서버의 IP 주소입니다.
NTP 비활성화 | 선택 취소하여 NTP 서버를 활성화합니다. 선택 표시하여 NTP 서버를 비활성화합니다.

이 페이지의 시스템 시간 섹션은 NTP 서버를 사용하지 않는 경우 시스템 시간을 보고 정의할 때 사용합니다.

필드 | 설명
--- | ---
시스템 시간 | 현재 시간을 선택합니다. 시간 필드에 국제 시간과 US 시간이 모두 표시됩니다.
시스템 날짜 | 해당 년, 월, 일을 선택합니다.
시간대 | 그리니치 표준시를 기준으로 정한 지역 표준시(UTC)를 사용하여 현재 시간대를 선택합니다.

이 페이지의 암호 섹션은 사용자 계정의 암호를 변경할 때 사용합니다.

필드 | 설명
--- | ---
사용자 | 관리 기본 암호: !admin 모든 속성을 보고 시스템 속성을 수정할 수 있습니다. 스토리지 기본 암호: !storage 모든 속성을 보고 스토리지 속성을 수정할 수 있습니다. 게스트 기본 암호: !guest 모든 속성을 볼 수 있지만 수정할 수는 없습니다.
새 암호 | 최대 8자의 영숫자로 구성된 새 암호를 입력합니다. 새 암호는 반드시 계정 이름과 달라야 합니다.
확인 | 새 암호를 다시 입력하여 정확하게 입력했는지 확인합니다.

### 관련 항목

- 관리 설정 지정