## 데이터 서비스 플랫폼 LED 정보

DSP는 3개의 LED 세트를 가지고 있어 섀시, 팬, 전원 공급 장치의 상태를 나타냅니다. 섀시 및 팬의 LED는 DSP의 앞쪽에 있습니다.

전원 LED는 DSP의 뒤쪽에 있습니다.

### 섀시 상태

상태 | 조치
--- | ---
| 전원이 연결되어 있지 않습니다. 전원 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
| 전원이 연결되어 있고 섀시가 정상적으로 작동합니다. 조치가 필요하지 않습니다.
| 섀시에 주의를 요합니다. 섀시 또는 카드 중 하나에 오류가 발생했습니다.

### 팬 상태

상태 | 조치
--- | ---
| 전원이 연결되어 있지 않습니다. 전원 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 팬 어셈블리가 제대로 장착되었는지 확인합니다. 팬 또는 어셈블리 중 하나에 문제가 있는지 확인합니다.
| 전원이 연결되어 있고 섀시가 정상적으로 작동합니다. 조치가 필요하지 않습니다.
| 한쪽 팬 또는 두 팬 모두에 오류가 발생했습니다. 팬이 모두 작동되는지 확인합니다.

###

### 전원 공급 상태

상태 | 조치
--- | ---
녹색 DC 양호 | 전원이 연결되어 있지 않거나 모듈에 오류가 발생했습니다. 전원 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 전원 모듈이 작동하는지 확인합니다.
녹색 DC 양호 | 전원이 연결되어 있고 DC 출력은 정상 상태입니다. 조치가 필요하지 않습니다.

###