## Création d'un initiateur

Vous pouvez créer un initiateur, puis l'associer à un volume. Il est également possible de préconfigurer un initiateur avant d'établir une connexion physique. Pour ce faire, configurez les volumes, mappez-les à l'initiateur, puis indiquez le nom universel (WWN).

Vous devez connaître le nom universel de l'initiateur à associer à un volume.

Pour créer un initiateur :

1. Accédez à la page de la Sun Web Console, puis cliquez sur SE6920 Configuration Service.
2. Cliquez sur Stockage >Physiques > Initiateurs, puis sur Nouveau.

L'assistant Nouvel initiateur s'affiche.

3. Sélectionnez le domaine de stockage auquel associer cet initiateur, puis cliquez sur Suivant.
4. Indiquez le nom du nouvel initiateur, qui peut contenir 16 caractères maximum.

Les caractères autorisés sont les suivants : 0 à 9, A à Z, a à z, _ (tiret bas) et - (tiret).

5. Indiquez la description du nouvel initiateur, qui peut contenir 256 caractères maximum (espaces compris). Cliquez sur Suivant.

Les caractères autorisés sont les suivants : 0 à 9, A à Z, a à z, _ (tiret bas), - (tiret), . (point), : (deux-points), , (virgule), % (pourcentage), ( ) (parenthèses), [ ] (crochets), { } (accolades), ` (apostrophe inversée), ~ (tilde) et | (barre verticale).

6. Indiquez le nom universel de l'initiateur. Cliquez sur Suivant.
7. Sélectionnez le type du système d'exploitation (SE) de l'initiateur.

Les options possibles sont Standard et HPUX.

Standard représente tous les systèmes d'exploitation à l'exception de HP.

8. (Facultatif) Sélectionnez les volumes à mapper à cet initiateur.
9. Passez en revue les paramètres indiqués. S'ils vous conviennent, cliquez sur Fin. Vous pouvez également cliquer sur Précédent pour effectuer des modifications.

### Rubriques connexes

- Gestion des initiateurs
- Mappage d'un initiateur à des volumes