## 스토리지 프로파일 요약 페이지

이 페이지는 기존 모든 프로파일에 관한 정보를 나타냅니다. 프로파일 세부사항을 보려면 프로파일 이름을 누릅니다.

필드 | 표시
--- | ---
이름 | 프로파일의 이름을 나타냅니다.
상태 | 프로파일의 상태를 나타냅니다. 사용 중 - 프로파일을 사용하는 풀이 있습니다. 사용 중 아님 - 프로파일을 사용하는 풀이 없습니다. 사용 중인 프로파일은 수정 또는 삭제할 수 없습니다.
유형 | 프로파일 유형 사용자 - 사용자가 생성한 프로파일입니다. 출하 시 설정 - 프로파일이 시스템 소프트웨어의 일부로 제공되었습니다.
RAID 레벨 | 가상 디스크의 RAID 레벨을 다음과 같이 나타냅니다. RAID-0 RAID-1 RAID-5
드라이브 수 | 프로파일과 연결된 드라이브의 수입니다. 프로파일을 사용하여 풀의 가상 디스크를 구성하는 데 사용한 디스크 드라이브의 수를 말합니다. 드라이브 수는 2-14 또는 변수가 될 수 있습니다. 변수로 설정된 경우, 가상 디스크를 생성할 때 드라이브 수를 지정해야 합니다(스토리지를 풀에 추가하는 경우처럼).
전용 핫 스페어 | 프로파일에 전용 핫 스페어를 지정할 것인지의 여부 예 또는 아니오로 나타냅니다. 시스템에는 전용 핫 스페어(이 속성으로 제어)와 어레이 핫 스페어(어레이 세부사항 페이지에서 편집 가능한 속성으로 제어)가 있습니다. 전용 핫 스페어 - 전용 핫 스페어와 가상 디스크는 일 대일로 대응됩니다(즉, 핫 스페어는 어느 특정 가상 디스크의 전용). 이 프로파일 속성은 프로파일을 사용하여 풀에 가상 디스크를 생성할 때 가상 디스크에 전용 핫 스페어 디스크를 할당할 지의 여부를 결정합니다. 어레이 핫 스페어 - 어레이 내의 모든 디스크에 대해 핫 스페어로 사용할 수 있는 어레이의 디스크를 말합니다 드라이브 수와 전용 핫 스페어 속성으로 풀 내의 각 가상 디스크에 몇 개의 디스크를 사용할 지를 결정합니다.
가상화 전략 | 프로파일과 관련되어 있으면서 볼륨과 연관된 가상화 유형은 다음과 같습니다. 스트라이프 - 프로파일을 사용하여 풀에 생성된 볼륨은 두 개 이상의 가상 디스크에 스트라이프됩니다(풀에는 볼륨을 생성할 수 있는 두 개 이상의 가상 디스크가 있어야 함). 연결 - 프로파일을 사용하여 풀에 생성된 볼륨은 한 개 이상의 가상 디스크를 통해 연결됩니다(풀에는 볼륨을 생성할 수 있는 두 개 이상의 가상 디스크가 있어야 함).

### 관련 항목

- 스토리지 프로파일 정보
- 스토리지 프로파일 관리
- 가상 디스크 정보