## À propos du multi-acheminement

On appelle « multi-acheminement » (ou « transfert multi-acheminement ») la capacité d'un système ou d'un réseau à pouvoir détecter un adaptateur défectueux et à faire basculer automatiquement l'accès vers un autre adaptateur. Le multi-acheminement procure des configurations à disponibilité maximale, car il garantit que le chemin de données reste actif. Cette fonctionnalité permet également d'améliorer les performances des baies de disques à contrôleurs multiples en répartissant les E/S sur plusieurs chemins dans la baie.

Dans le système, les groupes de stockage utilisent par défaut le multi-acheminement. Pour établir le chemin de données complet, les hôtes de données doivent disposer de la fonction de multi-acheminement. Par conséquent, tous les hôtes de données ont besoin de l'un des logiciels supplémentaires suivants :

- Le logiciel Sun StorEdge Traffic Manager est une solution de multi-acheminement pour les périphériques de stockage connectés par Fibre Channel. Ce logiciel est intégré au logiciel Sun StorEdge SAN Foundation. Pour plus d'informations sur le téléchargement, l'installation et la configuration du logiciel SAN Foundation, voir la documentation correspondante.
- VERITAS Volume Manager with DMP

### Rubriques connexes

- À propos de l'architecture logicielle