## Page Périphériques

Cette page fournit une liste des périphériques du système et permet d'afficher toutes sortes d'informations les concernant.

Champ | Description
Hôte | Nom de l'hôte ; par exemple, hôte.domaine.sun.com.
Type | Type du périphérique ; par exemple, baie ou dsp.
Périphérique | Nom du périphérique ; par exemple, hôte.domaine.sun.com-baie01.
Alarmes | Niveau de gravité de l'alarme. Les degrés de gravité des alarmes sont les suivants : Noir - Composant hors service Rouge - Erreur critique Jaune - Événement majeur Bleu - Informations Cliquez sur l'icône de gravité d'une alarme pour accéder aux options permettant d'obtenir davantage d'informations sur l'alarme et le périphérique qui lui est associé. Les options sont les suivantes : Rapport récapitulatif : décrit le périphérique sélectionné en détail. Alarmes : affiche le récapitulatif des alarmes du périphérique. Journal d'événements : affiche tous les événements générés sur le périphérique sélectionné. Journal détaillé des événements : affiche une arborescence de tous les attributs contrôlés du périphérique sélectionné. Alarmes et graphique : affiche la sous-topologie du périphérique sélectionné et ses voisins immédiats. Diagnostics : permet d'exécuter un test de diagnostic sur le périphérique.
Dernière tentative | Date et heure d'interrogation du périphérique et de génération d'événements ; par exemple, 11-04 11:37:20.

La page Périphériques vous permet d'obtenir les informations suivantes pour les périphériques répertoriés :

- Rapport récapitulatif des périphériques du 6920
- Rapport récapitulatif des périphériques de la baie
- Rapport récapitulatif des périphériques du DSP
- Rapport récapitulatif des périphériques SP
- Récapitulatif des alarmes
- Récapitulatif des journaux d'événements du périphérique
- Récapitulatif Alarmes et graphique
- Page Diagnostics des périphériques

### Rapport récapitulatif des périphériques du 6920

Le tableau ci-dessous décrit le contenu d'un rapport récapitulatif des périphériques pour le système Sun StorEdge 6920.

Champ | Description
Système
Nom | Nom attribué au système Sun StorEdge 6920.
Modèle | Modèle du système Sun StorEdge 6920.
Révision | Niveau de révision du microprogramme du logiciel de diagnostic et de contrôle.
Séquenceur d'alimentation | Non encore disponible.
Composants du système
Composant | Type de composant système.
Nom | Nom du composant système.
Statut | Statut actuel du composant système.
Ports
Port | Numéro du port.
ID | Numéro identifiant l'emplacement du port sur le système.
Nom universel | Nom universel du port.
Statut | Statut actuel du port.
Comm: | État de communication actuel du port.
Unités remplaçables sur site (FRU)
FRU | Numéro d'identification de la FRU.
Type | Composant du système sur lequel se situe la FRU.
Nom | Nom de la FRU.
Date | Niveau de révision actuel de la FRU.
Statut | Statut actuel de la FRU.
Volumes
N° | Numéro de volume.
Nom | Nom attribué au volume.
Capacité | Capacité de stockage du volume.
ID | Numéro d'identification du volume.

### Rubriques connexes

- Contrôle des périphériques via le rapport récapitulatif des périphériques
- À propos du contrôle des périphériques
- Démarrage et arrêt du contrôle d'un périphérique
- Démarrage et arrêt du contrôle des agents
- Contrôle des alarmes de périphériques
- Affichage du journal des événements d'un périphérique particulier
- Contrôle des périphériques à l'aide du rapport Alarmes et graphique

### Rapport récapitulatif des périphériques de la baie

Le tableau ci-dessous décrit le contenu d'un rapport récapitulatif des périphériques pour la baie Sun StorEdge 6920.

Champ | Description
Baie de disques
Nom | Nom et adresse IP du périphérique.
Nom universel | Nom universel des contrôleurs de la baie.
Agent | Nom de l'hôte chargé de contrôler la baie.
Comm: | État de communication actuel de la baie.
Type | Type et configuration de la baie ; par exemple, une baie 6020 peut avoir une configuration 2x2, 2x4 ou 2x6.
Révision | Niveau de révision du microprogramme de la baie.
mp_support | Indique si la baie prend en charge le multi-acheminement.
disk_scrubber | Indique si la baie est configurée pour la vérification de volume en continu.
Composants de la baie
Type | Type des composants de la baie.
Identification | Nom de marque du composant. Par exemple, pour un disque de baie 6020, une identification possible du composant serait SEAGATE/<numéro de série>.
Emplacement | Emplacement correct du composant de la baie dans un rack de solution Sun StorEdge ; par exemple, u1d1.
Statut | État du composant de la baie ; par exemple, prêt-activé, en ligne ou non installé.
Rev./Info | Informations sur les révisions du composant de la baie.

### Rubriques connexes

- Contrôle des périphériques via le rapport récapitulatif des périphériques
- À propos du contrôle des périphériques
- Démarrage et arrêt du contrôle d'un périphérique
- Démarrage et arrêt du contrôle des agents
- Contrôle des alarmes de périphériques
- Affichage du journal des événements d'un périphérique particulier
- Contrôle des périphériques à l'aide du rapport Alarmes et graphique

### Rapport récapitulatif des périphériques du DSP

Le tableau ci-dessous décrit le contenu d'un rapport récapitulatif des périphériques pour la plate-forme des services de données Sun.

Champ | Description
DSP
Nom | Nom attribué au périphérique du DSP.
IP | Adresse IP du DSP.
Voyant d'alimentation vert | Statut d'alimentation avant (A) et arrière (B).
Volumes | Nombre de volumes reconnus par le DSP.
Révision | Niveau de révision du microprogramme du DSP.
RevDate | Date de la dernière révision.
Fan | Statut du ventilateur de DSP.
Ports | Nombre de ports pris en charge par le DSP.
Disques virtuels | Nombre de disques virtuels créés.
Cartes | Nombre de cartes actuellement installées sur le DSP.
Unités remplaçables sur site (FRU)
Emplacement | Position du composant FRU dans le DSP.
Type | Type de composant FRU du DSP.
Class | Description du type de FRU.
Modèle/N° de série | Numéro de modèle et numéro de série du composant du DSP.
HW/PCB | Révision du matériel et de la carte de circuit imprimé.
#Cpus/Ports | Nombre de CPU et de ports sur la carte du DSP.
Statut | Statut des composants du DSP ; par exemple, Initialisé/Mis en attente, Prêt/Normal, Activé ou Anomalie/Absent.
Temp | Dernière température du composant DSP relevée.
Ports
Port# | Numéro d'identification système du port.
Slot/Port | Logement de la carte et emplacement du port sur le port du DSP.
Type | Type de port du DSP, comprenant la vitesse du port et le type de connexion. Par exemple, 2GBIC-nport-fabric, SCSI, où 2GBIC indique un port de 2 Go et nport-fabric indique un port Fibre Channel.
État | Indique si le port du DSP est en ligne ou hors ligne.
WWN/Remote WWN | Nom universel du port et le nom universel du port à distance relié.
Disques virtuels (Partitions de baies)
Produit | Type de baie de stockage.
Nom universel | Nom universel du disque virtuel.
Révision | Niveau de révision actuel du disque virtuel.
RawSize | Taille physique du disque virtuel.
Serveurs FC
Nom | Nom du serveur FC attribué par le DSP.
Nom universel | Nom universel du serveur FC.
Statut | Statut actuel du serveur FC.
SVSD | Initiateur de l'hôte.
LUN mappés
Élément | Volume du DSP auquel un LUN est mappé.
État | État actuel du LUN.
Type | Type de LUN.
Condition | Condition actuelle du LUN.
Capacité | Capacité du LUN.
Nom universel | Nom universel du LUN.

### Rubriques connexes

- Contrôle des périphériques via le rapport récapitulatif des périphériques
- À propos du contrôle des périphériques
- Démarrage et arrêt du contrôle d'un périphérique
- Démarrage et arrêt du contrôle des agents
- Contrôle des alarmes de périphériques
- Affichage du journal des événements d'un périphérique particulier
- Contrôle des périphériques à l'aide du rapport Alarmes et graphique

### Rapport récapitulatif des périphériques SP

Le tableau ci-dessous décrit le contenu d'un rapport récapitulatif des périphériques pour le processeur de service de stockage Sun.

Champ | Description
Filesystem | Nom d'un système de fichiers SP.
Mounted | Point de montage des systèmes de fichiers SP.
Capacité | Capacité du système de fichiers SP.
Ap_Id | Liste de matériels USB (Universal Serial Bus) utilisés par le système de fichiers.
Receptacle | Indique si le port USB est connecté ou inutilisé.
Condition | État du périphérique USB.
Patchs SUNWstads | Patchs système installés sur le SP.

### Rubriques connexes

- Contrôle des périphériques via le rapport récapitulatif des périphériques
- À propos du contrôle des périphériques
- Démarrage et arrêt du contrôle d'un périphérique
- Démarrage et arrêt du contrôle des agents
- Contrôle des alarmes de périphériques
- Affichage du journal des événements d'un périphérique particulier
- Contrôle des périphériques à l'aide du rapport Alarmes et graphique

### Récapitulatif des alarmes

Ce récapitulatif affiche les alarmes actuelles pour un périphérique sélectionné et permet d'accéder à des informations plus détaillées relatives aux alarmes et au périphérique associé.

Champ | Description
Page | Liste des informations disponibles sur le périphérique sélectionné.
Icône de gravité | Niveau de gravité de l'alarme. Les niveaux de gravité d'un événement sont les suivants : Noir - Composant hors service Rouge - Erreur critique Jaune - Événement majeur Bleu - Informations
Détails de l'alarme | Cliquez sur cette option pour obtenir de plus amples informations sur l'alarme correspondante.
Afficher les sous-événements | Cliquez sur cette option pour obtenir tous les sous-événements associés aux événements affichés.
Masquer sous-événements | Cliquez sur cette option pour masquer tous les sous-événements associés aux événements affichés.
Supprimer toutes les alarmes | Cliquez sur cette option afin de supprimer toutes les alarmes pour le périphérique sélectionné.

### Rubriques connexes

- Contrôle des alarmes de périphériques
- À propos du contrôle des périphériques
- Démarrage et arrêt du contrôle d'un périphérique
- Démarrage et arrêt du contrôle des agents
- Contrôle des périphériques via le rapport récapitulatif des périphériques
- Affichage du journal des événements d'un périphérique particulier
- Contrôle des périphériques à l'aide du rapport Alarmes et graphique

### Récapitulatif des journaux d'événements du périphérique

Cette page affiche le journal des événements d'un périphérique sélectionné.

Champ | Description
Page | Liste des informations disponibles sur le périphérique sélectionné.
Heure | Date et heure de l'événement.
Hôte | Nom du périphérique dans lequel se situe le composant.
Gravité | Niveau de gravité de l'alarme. Les niveaux de gravité d'un événement sont les suivants : Noir - Composant hors service Rouge - Erreur critique Jaune - Événement majeur Bleu - Informations
Événement | Nom de l'événement.
Description | Informations sur l'événement.

### Rubriques connexes

- Affichage du journal des événements d'un périphérique particulier
- À propos du contrôle des périphériques
- Démarrage et arrêt du contrôle d'un périphérique
- Démarrage et arrêt du contrôle des agents
- Contrôle des périphériques via le rapport récapitulatif des périphériques
- Contrôle des alarmes de périphériques
- Contrôle des périphériques à l'aide du rapport Alarmes et graphique

### Récapitulatif Alarmes et graphique

Cette page propose une représentation graphique des périphériques de stockage et permet d'afficher les alarmes associées à un périphérique en cliquant sur ce dernier.

Champ | Description
Détails de la connexion | Représentation graphique des principales FRU répertoriées.
Détails de l'alarme | Cliquez sur cette option pour afficher la grille d'événements.

### Rubriques connexes

- Contrôle des périphériques à l'aide du rapport Alarmes et graphique
- À propos du contrôle des périphériques
- Démarrage et arrêt du contrôle d'un périphérique
- Démarrage et arrêt du contrôle des agents
- Contrôle des périphériques via le rapport récapitulatif des périphériques
- Contrôle des alarmes de périphériques
- Affichage du journal des événements d'un périphérique particulier

### Page Diagnostics des périphériques

Cette page répertorie les tests disponibles pour un périphérique sélectionné et permet de lancer un test en cliquant sur son nom. Pour de plus amples informations sur les diagnostics, consultez À propos des tests de diagnostic.

### Rubriques connexes

- À propos du contrôle des périphériques
- Démarrage et arrêt du contrôle d'un périphérique
- Démarrage et arrêt du contrôle des agents
- Contrôle des périphériques via le rapport récapitulatif des périphériques
- Contrôle des alarmes de périphériques
- Affichage du journal des événements d'un périphérique particulier
- Contrôle des périphériques à l'aide du rapport Alarmes et graphique