## 设备页面

此页面显示了系统设备的列表，并且允许您显示每个设备的不同类型信息。

字段 | 说明
主机 | 主机的名称；例如，host.domain.sun.com。
类型 | 设备的类型；例如，阵列或 dsp。
设备 | 设备的名称；例如，host.domain.sun.com-array01.
警报 | 警报的严重程度。警报严重程度包括： 黑色 - 关机 红色 - 危急 黄色 - 严重 蓝色 - 信息 单击警报的严重程度图标以打开相关选项，从而获取有关警报及其相关设备的详细信息。选项如下： 汇总报告 - 详细描述选定的设备。 警报 - 显示设备的警报汇总。 事件日志 - 显示已生成的、关于选定设备的所有事件。 详细事件日志 - 以嵌套详细资料的方式显示选定设备的所有监视属性。 警报和图形 - 显示选定设备的子拓扑和相邻组件。 诊断 - 启动设备的诊断测试程序。
上次探测 | 探测设备和生成事件的日期和时间；例如，11-04 11:37:20。

通过"设备"页面，您可以显示所列设备的以下信息：

- 6920 设备汇总报告
- 阵列设备汇总报告
- DSP 设备汇总报告
- SP 设备汇总报告
- 设备警报汇总
- 设备事件日志汇总
- 设备警报和图形汇总
- 设备诊断页面

### 6920 设备汇总报告

下表指出了 Sun StorEdge 6920 的设备汇总报告内容。

字段 | 说明
系统
名称 | Sun StorEdge 6920 的指定名称。
型号 | Sun StorEdge 6920 的型号。
修订版 | 诊断和监视软件的固件修订版级别。
电源序列发生器 | 目前不适用。
系统组件
组件 | 系统组件的类型。
名称 | 系统组件的名称。
状态 | 系统组件的当前状态：
端口
端口 | 端口的编号。
Id | 一种编号，用于识别端口在系统上的位置。
WWN | 端口的全球通用名 (WWN)。
状态 | 端口的当前状态：
通信 | 端口的通信状态：
FRU
FRU | FRU 的标识号。
类型 | FRU 所在的系统组件。
名称 | FRU 的名称。
修订版 | FRU 的当前修订版级别。
状态 | FRU 的当前状态：
卷
# | 卷编号。
名称 | 卷的指定名称。
容量 | 卷的存储容量
Id | 卷的标识号。

### 相关主题

- 使用设备汇总报告监视设备
- 关于监视设备
- 启动和停止对设备的监视
- 启动和停止监视代理
- 监视设备警报
- 显示特定设备的事件日志
- 使用警报和图形报告监视设备

### 阵列设备汇总报告

下表指出了 Sun StorEdge 6020 阵列的设备汇总报告内容。

字段 | 说明
阵列
名称 | 设备名称和设备 IP 地址
WWN | 阵列控制器的全球通用名 (WWN)。
代理 | 正在监视阵列的主机名称。
通信 | 阵列的通信状态：
类型 | 阵列类型和阵列配置；例如，6020 可以采用 2x2、2x4 或 2x6 方法进行配置。
修订版 | 阵列的固件修订版级别。
mp_support | 指出阵列是否支持多通道操作。
disk_scrubber | 指出阵列是否配置为用于连续卷验证。
阵列组件
类型 | 阵列组件的类型。
标识 | 设备组件的品牌赋值。例如，对于 6020 阵列磁盘，组件的标识可能是 SEAGATE/<序列号>。
位置 | 阵列组件当前在 Sun StorEdge 解决方案机架中的正确位置；例如，u1d1。
状态 | 阵列组件的状态；例如，就绪启用、联机或未安装。
修订版/信息 | 阵列组件的修订版信息。

### 相关主题

- 使用设备汇总报告监视设备
- 关于监视设备
- 启动和停止对设备的监视
- 启动和停止监视代理
- 监视设备警报
- 显示特定设备的事件日志
- 使用警报和图形报告监视设备

### DSP 设备汇总报告

下表指出了 Sun 数据服务平台的设备汇总报告内容。

字段 | 说明
DSP
名称 | 指定的 DSP 设备名称。
IP | DSP 的 IP 地址。
电源 | 前端 (A) 和后端 (B) 电源的状态。
卷 | DSP 识别的卷数量。
修订版 | DSP 的固件修订版级别。
修订日期 | 上一次修订更新的日期。
风扇 | DSP 风扇的状态。
端口 | DSP 支持的端口数量。
虚拟磁盘 | 已创建的虚拟磁盘数量。
插卡 | DSP 中当前安装的插卡数量。
FRU
位置 | FRU 组件在 DSP 中的位置。
类型 | DSP FRU 组件的类型。
分类 | FRU 类型的描述。
型号/序列号 | DSP 组件的型号和序列号。
硬件/PCB | 硬件和印刷电路板修订版。
CPU/端口 | DSP 卡上的 CPU 和端口数量。
字段 | 说明
状态 | DSP 组件的状态；例如，正在引导/正在待机、就绪/正常、开或失败-缺少。
温度 | 上一次测量的 DSP 组件温度。
端口
端口号 | 端口的系统标识号。
插槽/端口 | 插卡插槽和 DSP 端口的端口位置。
类型 | DSP 端口的类型，包括端口速度和连接类型。例如，2GBIC-nport-fabric，SCSI，其中 2GBIC 表示 2 GB 端口，nport-fabric 表示光纤信道端口。
状态 | 指出 DSP 端口是联机还是脱机。
WWN/远程 WWN | 端口的全球通用名 (WWN) 以及已连接远程端口的 WWN。
虚拟磁盘（阵列分片）
产品 | 存储阵列类型。
WWN | 虚拟磁盘的全球通用名 (WWN)。
修订版 | 虚拟磁盘的当前修订版级别。
原始大小 | 虚拟磁盘的物理大小。
FC-Server
名称 | DSP 所指定 FC-server 的名称。
WWN | FC-server 的全球通用名 (WWN)。
状态 | FC-server 的当前状态。
SVSD | 主机启动器。
映射的 LUN
要素 | LUN 映射的目标 DSP 卷。
状态 | LUN 的当前状态。
类型 | LUN 的类型。
状况 | LUN 的当前状况。
容量 | LUN 的容量。
WWN | LUN 的全球通用名 (WWN)。

### 相关主题

- 使用设备汇总报告监视设备
- 关于监视设备
- 启动和停止对设备的监视
- 启动和停止监视代理
- 监视设备警报
- 显示特定设备的事件日志
- 使用警报和图形报告监视设备

### SP 设备汇总报告

下表指出了 Sun 存储服务处理器的设备汇总报告内容。

字段 | 说明
文件系统 | SP 文件系统的名称。
已安装 | SP 文件系统的安装点。
容量 | SP 文件系统的容量。
Ap_Id | 文件系统所用通用串行总线 (USB) 工具的列表。
插座 | USB 是已连接还是空置。
状况 | USB 设备状态。
SUNWstads 修补程序 | 已为 SP 安装的系统修补程序。

### 相关主题

- 使用设备汇总报告监视设备
- 关于监视设备
- 启动和停止对设备的监视
- 启动和停止监视代理
- 监视设备警报
- 显示特定设备的事件日志
- 使用警报和图形报告监视设备

### 设备警报汇总

此汇总显示了选定设备的当前警报，并且允许您访问关于警报及其相关设备的更详细信息。

字段 | 说明
页面 | 主题设备的可用信息列表。
严重程度（图标） | 警报的严重程度。事件严重程度包括： 黑色 - 关机 红色 - 危急 黄色 - 严重 蓝色 - 信息
警报详细资料 | 单击以显示关于相应警报的更详细信息。
显示子事件 | 单击以显示与已显示事件相关联的所有子事件。
隐藏子事件 | 单击以隐藏与已显示事件相关联的所有子事件。
删除所有警报 | 单击以删除选定设备的所有警报。

### 相关主题

- 监视设备警报
- 关于监视设备
- 启动和停止对设备的监视
- 启动和停止监视代理
- 使用设备汇总报告监视设备
- 显示特定设备的事件日志
- 使用警报和图形报告监视设备

### 设备事件日志汇总

此页面显示选定设备的事件日志。

字段 | 说明
页面 | 主题设备的可用信息列表。
时间 | 事件的日期和时间。
主机 | 设备组件所在设备的名称。
字段 | 说明
严重程度 | 警报的严重程度。事件严重程度包括： 黑色 - 关机 红色 - 危急 黄色 - 严重 蓝色 - 信息
事件 | 事件的名称。
说明 | 关于事件的信息。

### 相关主题

- 显示特定设备的事件日志
- 关于监视设备
- 启动和停止对设备的监视
- 启动和停止监视代理
- 使用设备汇总报告监视设备
- 监视设备警报
- 使用警报和图形报告监视设备

### 设备警报和图形汇总

此页面显示了存储设备的图形视图，并且允许您单击某个设备以查看与其相关的警报。

字段 | 说明
连接详细资料 | 已标记所有主要 FRU 的图示。
警报详细资料 | 单击以显示"事件顾问"。

### 相关主题

- 使用警报和图形报告监视设备
- 关于监视设备
- 启动和停止对设备的监视
- 启动和停止监视代理
- 使用设备汇总报告监视设备
- 监视设备警报
- 显示特定设备的事件日志

### 设备诊断页面

此页面显示了可用于选定设备的测试程序列表，并且允许您单击某个测试程序名称以启动该测试程序。有关诊断的详细信息，请参阅关于诊断测试程序。

### 相关主题

- 关于监视设备
- 启动和停止对设备的监视
- 启动和停止监视代理
- 使用设备汇总报告监视设备
- 监视设备警报
- 显示特定设备的事件日志
- 使用警报和图形报告监视设备