## Exécution manuelle des agents

Les agents de diagnostic s'exécutent en principe automatiquement à partir du `cron` ; toutefois, la fonction Exécution de l'agent permet d'effectuer cette opération manuellement.

Pour exécuter les agents manuellement :

1. Accédez à la Sun Web Console, puis cliquez sur Storage Automated Diagnostic Environment.
2. Cliquez sur Administration > Utilitaires système > Exécution de l'agent.
3. Sélectionnez un hôte dans la liste Sélectionner l'hôte.
4. Pour contrôler tous les périphériques, cochez la case Contrôler tous les périphériques.

L'agent détecte et interroge alors tous les périphériques contrôlés.

5. Si vous souhaitez ignorer le nombre maximal de messages électroniques défini, cochez la case Ignorer le nombre maximal d'e-mails.

Le système ignore alors les réglages actuels et envoie tous les événements, même ceux générés tout récemment.

Consultez la rubrique Définition des options de configuration pour de plus amples informations sur la façon d'indiquer le nombre maximal de messages électroniques envoyés sur une période de 8 heures à propos d'un événement donné. Par défaut, ce nombre est illimité.

Vous pouvez également effacer le nombre maximal de messages électroniques spécifié. Pour ce faire, reportez-vous à la rubrique Ajout d'une adresse pour la notification par courrier électronique ou par radiomessagerie.

6. Après avoir sélectionné ou désélectionné les options, cliquez sur Exécuter.

Un rapport de synthèse affiche l'état de tous les composants en cours d'exécution.

### Rubriques connexes

- À propos de la configuration de la notification locale des événements
- Démarrage et arrêt du contrôle des agents
- À propos du contrôle des périphériques
- Utilisation des statistiques agent