## 關於 Lights-Out Management

Lights-Out Management (亦稱為「遠端電源管理」) 可讓您使用遠端主控台部分或完全地關閉陣列。無論是要求部分還是完全關機，資料服務平台 (DSP) 會關閉除管理介面卡 (MIC) 之外的所有插卡的電源。根據預設值，系統已啟用 Lights-Out Management 功能。

視電源繼電器是否啟用而定，Lights-Out Management 還可讓您部分關閉 DSP。此功能可讓您從遠端開啟 DSP 與儲存陣列的電源。

電源繼電器預設為停用，僅允許完全關機。在電源繼電器啟用時，還可以進行部分關機。有關啟用與停用 Lights-Out Management 功能的說明，請使用下列程序：

1. 移至「Sun Web Console」頁，按一下「Storage Automated Diagnostic Environment」
2. 按一下「服務」>「服務顧問」>「X 選項」。

### 相關主題

- 開啟與關閉系統電源