## 솔루션 추출 로그 생성

이 기능을 사용하여 Sun 솔루션 구성 스냅샷을 생성할 수 있습니다.

솔루션 추출 로그를 생성하려면 다음과 같이 수행하십시오.

1. Sun Web Console에서 Storage Automated Diagnostic Environment를 누릅니다.
2. 모니터 > 유틸리티 > 솔루션 추출을 누릅니다.

솔루션 추출 페이지가 표시됩니다.

3. 시스템의 기본 어레이 비밀번호를 생성한 경우 이를 StorEdge 어레이 비밀번호 필드에 입력합니다. 기본 어레이 비밀번호에 관한 자세한 내용은 구성 옵션 설정을 참조하십시오.
4. 추출 시작을 누릅니다.

Sun 솔루션 구성의 스냅샷이 들어 있는 .tar 파일이 생성됩니다.

5. 다음 중 하나 또는 둘 다 수행할 수 있습니다.

- 추출 프로세스의 로그 파일을 보려면 로그 검토를 누릅니다.

추출 로그 파일이 표시됩니다.

- 추출 .tar 파일을 다운로드하려면 다운로드 열에서 파일 이름을 누릅니다.

참고 -

추출 보고서를 실행하려면 몇 분 정도 시간이 걸립니다.

### 관련 항목

- 메시지, 이벤트 및 경고 로그 사용