## 스토리지 구축 정보

기본 스토리지 구성에서는 모든 데이터 호스트가 한 도메인에 있으며 사용 가능한 모든 스토리지도 하나의 스토리지 풀에 있습니다. 도메인 내의 호스트(초기화 장치)는 풀의 스토리지에 액세스할 수 있습니다. 하지만 스토리지 구성 조정 방법은 조직의 요구에 따라 결정됩니다. 호스트를 특정한 물리적 스토리지에 할당하는 대신 초기화 장치의 도메인과 가상 스토리지 풀을 만들어 조직에 맞는 스토리지를 구축합니다.

시스템에는 도메인과 풀 외에도 스토리지 구축에 사용되는 다음과 같은 물리적 및 논리적 스토리지 요소가 있습니다.

- 물리적 스토리지 요소: 어레이, 트레이 및 디스크
- 논리적 스토리지 요소: 가상 디스크, 볼륨 및 풀

물리적 스토리지 요소와 논리적 스토리지 요소 간의 관계는 다음 다이어그램에 나타나 있습니다.

스토리지를 제대로 할당하려면 다음과 같은 사이트 요구 사항을 고려해야 합니다.

- 보안 - 추가 도메인을 만들어 초기화 장치를 분류합니다. 예를 들어, 재무 데이터를 처리하는 호스트는 연구 데이터를 처리하는 호스트와 다른 도메인에 데이터를 저장합니다.
- I/O - 기본 스토리지 프로파일에서는 스토리지에 대해 보편적이고 일관적인 액세스를 지정하지만 조직 내부적으로는 경우에 따라서 하나 이상의 특성을 최적화하기 위해 다른 속성을 포기해야 할 수도 있습니다. 시스템에서는 다양한 요구를 충족시킬 수 있는 일련의 프로파일을 제공합니다. 사용자 지정 프로파일을 만들 수도 있습니다.
- 성능 - 일반적으로 호스트 포트의 수는 스토리지 포트의 수와 같습니다. 호스트를 더 추가할 수도 있지만 포트의 수가 같으면 성능이 떨어집니다. 성능을 유지하려면 SRC 세트를 추가해 포트 수를 확장합니다. SRC 세트 추가 방법에 대한 자세한 내용은 Sun Web Console 페이지를 열고 Storage Automated Diagnostic Environment > 서비스 > 서비스 조언자 > X-옵션을 누릅니다.

### 관련 항목

- 시스템 기본 상태 정보
- 스토리지 도메인 관리
- 참조: 표준 스토리지 프로파일
- 물리적 스토리지 구성 요소 정보
- 논리적 스토리지 요소 정보