## ホストバスアダプタについて

データホストがホストバスアダプタ (HBA) によって Sun StorEdge 6920 システムに接続される場合は、ホストバスアダプタがイニシエータになります。HBA はケーブルによって、サービスパネルの入出力部にあるファイバチャネル (FC) ポートに接続されます。

データホストを 1 つまたは 2 つの HBA によってシステムに直接接続した後、`luxadm`(1M) コマンドを使用して HBA のファームウェアレベルを確認します。ファームウェアが適切なリビジョンでない場合は、Sun StorEdge 6920 Installation Host CD を使用して、Sun StorEdge SAN Foundation ソフトウェアをインストールします。その後、イニシエータを構成します。

### 関連項目

- イニシエータの構成
- データホストとの接続について