## Démarrage et arrêt de la vérification de volume en continu pour une baie donnée

Pour exécuter la vérification de volume en continu pour une baie donnée :

1. Accédez à la Sun Web Console, puis cliquez sur Storage Automated Diagnostic Environment.
2. Cliquez sur Administration > Maintenance générale > Gestion des périphériques.
3. Cliquez sur le nom de la baie sur laquelle vous souhaitez exécuter la vérification de volume en continu.

Les informations et les options relatives à la baie s'affichent.

4. Dans la liste Exécution de vol verify en continu, sélectionnez Activé.
5. Cliquez sur Mettre à jour.

La vérification de volume en continu s'exécute sur la baie spécifiée selon les options définies sur la page Vérification de volume en continu. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique Planification de la vérification du volume en continu.

Pour désactiver la vérification de volume en continu sur une baie donnée :

6. Accédez à la Sun Web Console, puis cliquez sur Storage Automated Diagnostic Environment.
7. Cliquez sur Administration > Maintenance générale > Gestion des périphériques.
8. Cliquez sur le nom de la baie sur laquelle vous souhaitez arrêter la vérification de volume en continu.

Les informations et les options relatives à la baie s'affichent.

9. Dans la liste Exécution de vol verify en continu, sélectionnez Désactivé.
10. Cliquez sur Mettre à jour.

### Rubriques connexes

- Utilisation de la vérification du volume en continu
- Planification de la vérification du volume en continu
- Arrêt de la vérification de volume en continu pour tous les périphériques
- Affichage des résultats de la vérification du volume en continu