## 호스트 버스 어댑터 정보

호스트 버스 어댑터(HBA)를 사용하여 Sun StorEdge 6920 시스템에 데이터 호스트를 연결한 경우에는 호스트 버스 어댑터가 초기화 장치입니다. HBA는 서비스 패널의 I/O 부분에 있는 파이버 채널(FC) 포트에 케이블로 연결됩니다.

하나 또는 두 개의 호스트 버스 어댑터(HBA)를 사용해서 데이터 호스트를 시스템에 직접 연결하고 나면 `luxadm`(1M) 명령을 사용하여 HBA의 펌웨어 레벨을 확인합니다. 펌웨어 버전이 올바르지 않으면 Sun StorEdge 6920 설치 호스트 CD를 사용하여 Sun StorEdge SAN Foundation 소프트웨어를 설치합니다. 그러면 초기화 장치를 구성할 수 있습니다.

### 관련 항목

- 초기화 장치 구성
- 데이터 호스트 연결 정보