## 系统错误消息

错误消息 | 措施
请求的大小超出可用容量 | 检查可用容量，然后重建要素。
卷容量太小（应大于 10 MB） | 输入一个大于 10 MB 的值。
系统出现错误。请检查系统日志或与系统管理员联系。 | 在 Storage Automated Diagnostic Environment 中，依次选择"监视"选项卡和"日志/事件"。
说明包含的字符太多 | 输入的字符数不得超过 256 个。
"说明"是必填字段。 | 在"说明"字段输入标识文本。
名称包含的字符太多。 | 输入的字符数不得超过 8 个。
"名称"是必填字段。 | 在"名称"字段输入标识文本。
名称服务器不是有效的 IP 地址。 | 检查网络域名服务器的 IP 地址。
未选定项目，无法执行操作。 | 首先选择所需的项目，然后再选择操作。
使用 NTP 服务器时，必须指定 NTP 服务器的 IP 地址。 | 要启用 NTP，请先清除复选框，然后输入网络 NTP 服务器的 IP 地址。
卷的数目超出所允许的最大数目 (64) | 您不能再创建卷。
请求的大小必须介于 1 和 variable 之间 | 重新输入大小值。
指定的网关 IP 地址不是有效的 IP 地址。 | 检查充当网络网关的系统的 IP 地址。
指定的 IP 地址无效。 | 检查 IP 地址的格式，确定是否缺少数字或句点。
指定的网络掩码不是有效的 IP 地址。 | 检查网络掩玛的格式。
错误消息 | 措施
指定的阵列类型无效。 | 检查为存储池定义的阵列类型。如果概要文件应用了与阵列类型不对应的值，则您不能向存储池添加存储设备。
指定的磁盘数量无效。 | 如果存储池已定义了磁盘数量，则特定虚拟磁盘的磁盘数量必须与存储池中所有虚拟磁盘的磁盘数量一致。
指定的 RAID 级别无效。 | 托架之间的 RAID 级别必须一致。
指定的段大小无效。 | 段大小必须一致。
指定的拆分大小无效。 | 有效大小包括 128 KB、512 KB、1 MB、2 MB、4 MB、8 MB 和 16 MB。
指定的虚拟化策略无效。 | 存储池中的卷必须使用相同的虚拟化策略：拆分或连接。检查该策略的最少虚拟磁盘数。
应按以下格式输入时间：小时：分钟 [AM/PM] | 使用正确的格式重新输入时间。
用户验证失败。请重试。 | 使用正确的帐户密码。如果丢失或遗忘了密码，请联系 Sun 服务中心。
用户 variable 无权访问管理软件，请注销并以有效用户身份登录。 | 使用 storage 或 admin 帐户在管理软件中执行更改。
您的会话已被使用相同角色登录的另一位用户终止。 | 同一时间只允许使用 admin 角色或 storage 角色的一个例程。