## 지속적인 볼륨 확인 사용

볼륨 확인 유틸리티는 소프트웨어, 펌웨어 및 하드웨어 오류를 추적하여 오류 개수가 증가하면 이벤트를 보고합니다.

참고 -

지속적인 볼륨 확인 유틸리티는 장치 모니터링과 충돌하지 않습니다.

지속적인 볼륨 확인을 사용할 때는 다음 지침에 유의해야 합니다.

- 내부 디스크 스크러빙이 활성화된 어레이에서는 지속적인 볼륨 확인이 실행되지 않습니다.
- 볼륨 확인은 교대로 한 번에 하나씩 이뤄집니다.
- 확인 종료 기능은 어레이에 대한 확인 작업을 종료하는 데 사용할 수 있습니다.
- 장치 요약 페이지는 지속적인 볼륨 확인 결과와 함께 모니터링된 각각의 어레이를 표시합니다.
- 볼륨 확인의 '실행 빈도'는 어레이가 I/O 액세스에 미치는 영향을 결정합니다. 예를 들어, '실행 빈도'가 1이면 값이 높은 경우보다 볼륨 확인 시간이 오래 걸리지만, 장치 I/O에 미치는 영향은 적습니다.

### 관련 항목

- 지속적인 볼륨 확인 예약
- 특정 어레이에 대한 지속적인 볼륨 확인 시작 및 중지
- 모든 장치에 대한 지속적인 볼륨 확인 중지
- 지속적인 볼륨 확인 결과 표시