## SNMP 트랩 알림 공급자 설정

SNMP(Simple Network Management Protocol) 트랙 알림 공급자를 설정하려면 다음과 같이 수행하십시오

1. Sun Web Console에서 Storage Automated Diagnostic Environment를 누릅니다.
2. 관리 > 알림 > 원격 알림을 누릅니다.
3. 공급자 선택 목록에서 SNMP를 선택합니다.
4. 활성 확인란을 선택합니다.
5. SNMP 버전 목록에서 SNMP 버전을 선택합니다.
6. 네트워크에서 호스트를 식별하는 IP 이름 또는 주소를 입력합니다. 최대 5개의 IP 주소 정보를 제공할 수 있습니다.
7. 최소 경고 레벨을 중요, 심각, 중지 또는 정보 중에서 지정합니다.

참고 -

SNMP 트랩의 기본 수신 포트는 162입니다. Storage Service Processor 액세서리 트레이(SPAT)의 방화벽 제한으로 다른 수신 포트는 작동하지 않습니다.

### 관련 항목

- 알림 공급자 정보
- 모니터링 및 이벤트 알림 초기화
- 원격 알림 구성 정보
- SSRR 알림 공급자 설정
- NSCC 알림 공급자 설정