## 存储概要文件汇总页面

此页面显示当前所有概要文件的信息。单击某一概要文件名称可以查看其详细资料。

字段 | 含义
--- | ---
名称 | 概要文件的名称。
状态 | 概要文件的状态： 在使用 - 存在使用此概要文件的存储池。 未使用 - 没有使用此概要文件的存储池。 您不能修改或删除正在使用的概要文件。
类型 | 概要文件的类型： 用户 - 概要文件由用户创建。 工厂 - 概要文件作为系统软件的一部分提供。
RAID 级别 | 虚拟磁盘的 RAID 级别： RAID-0 RAID-1 RAID-5
驱动器数量 | 与此概要文件相关联的驱动器数量。这是在使用此概要文件的存储池中，用于构建虚拟磁盘的磁盘驱动器数量。 驱动器的数量可以是 2 至 14 个，也可以设为"可变"。如果设为"可变"，您必须在创建虚拟磁盘期间（即向存储池中添加存储设备时）指定驱动器的数量。
专用热备用驱动器 | 概要文件是否具有专用热备用驱动器：是或否。系统可以具有专用热备用驱动器（由此属性控制）和阵列热备用驱动器（在"阵列详细资料"页面上作为可编辑属性由用户控制）。 专用热备用驱动器 - 专用热备用驱动器与虚拟磁盘之间存在一一对应的关系（也就是说，它专用于某个特定的虚拟磁盘）。此概要文件属性用于控制在使用此概要文件的存储池中创建虚拟磁盘时，是否为虚拟磁盘分配专用热备用磁盘。 阵列热备用驱动器 - 这是阵列中的磁盘，可以用作阵列中任何磁盘的热备用磁盘。 驱动器数量与专用热备用驱动器属性结合在一起，即可确定将多少个磁盘用于存储池中的每个虚拟磁盘。
虚拟化策略 | 与此概要文件的卷相关联的虚拟化类型： 拆分 - 将那些在使用此概要文件的存储池中创建的卷拆分至两个或更多个虚拟磁盘（存储池必须拥有两个或更多个虚拟磁盘，才能创建卷）。 连接 - 将在使用此概要文件的存储池中创建的卷连接成一个或更多个虚拟磁盘（存储池必须拥有两个或更多个虚拟磁盘，才能创建卷）。

### 相关主题

- 关于存储概要文件
- 管理存储概要文件
- 关于虚拟磁盘