## À propos des FRU

L'acronyme FRU désigne une unité remplaçable sur site. Pour le système Sun StorEdge 6920, les FRU peuvent être remplacées par les ingénieurs de Sun ou par des administrateurs du client formés par Sun. Il est possible de remplacer sur site les composants matériels suivants :

- Baies : unité d'alimentation et de refroidissement ainsi que sa batterie, carte de contrôleur, carte de boucle et lecteur de disque.
- Plate-forme des services de données (DSP) : SFC, MIC, SIO, PCMCIA, alimentation, système de ventilation, GBIC.
- Armoire : câbles d'alimentation, séquenceurs d'alimentation, concentrateurs Ethernet, portes et panneaux latéraux.
- Options diverses :

- Ajout et retrait de lecteurs de disque et d'espace de stockage sur les baies
- Ajout et retrait de contrôleurs de baie de disques
- Ajout et retrait de baies de stockage
- Ajout d'armoires
- Ajout, retrait et désactivation de la gestion de la mise sous/hors tension
- Ajout et retrait d'un modem externe
- Ajout et retrait de cartes de ressources de stockage (SRC)

Pour remplacer les composants suivants, contactez le service de maintenance de Sun :

- Midplane du boîtier de la baie de disques
- Midplane de la plate-forme DSP
- processeur de service de stockage
- Plateau auxiliaire du processeur de service de stockage
- Relais USB

Pour savoir comment procéder, choisissez Storage Automated Diagnostic Environment > Service.

La page Grille de services s'affiche. Sélectionnez l'un des types de FRU ou d'autres options pour afficher les procédures correspondantes.

### Rubriques connexes

- Utilisation de la grille de services
- Utilisation des rapports des FRU