## Page Mappage d'événements et de gravité

Cette page affiche les événements contrôlés par les agents ainsi que leur niveau de gravité.

Champ | Description
--- | ---
Périphérique | Indique le type du périphérique ; par exemple, baie Sun 3310 ou Sun StorEdge 6020.
Nom d'attribut | Nom de l'événement (par exemple, `disk_status` ou `alarmEvent`).
Valeur | Valeur correspondant au nom de l'attribut. Un nom d'attribut peut comporter plusieurs valeurs. Par exemple, pour `disk_status` (nom de l'attribut), les valeurs peuvent être Mauvais lecteur, Hors ligne ou En ligne.
Gravité | Indique le niveau de gravité de l'alarme correspondant à ce périphérique. Par exemple : Informations Majeur Critique Désactivé
Action requise | Indique si l'événement nécessite une intervention technique (événements en rouge, qui indiquent une erreur sur le système ou l'arrêt du système) ou non (événements en blanc, qui correspondent à des informations uniquement, ou événements en jaune, qui correspondent à un avertissement).

### Rubriques connexes

- Affichage d'un rapport Mappage d'événements et de gravité
- Utilisation du mappage d'événements et de gravité