## 关于限制服务

如果您的站点具有安全要求，则可以限制系统上的某些服务，从而控制站点 LAN 对系统的访问级别。下表列出了可以限制的服务。SMTP（端口 25）、DNS（端口 53）和 DHCP（端口 67）端口始终打开以用于传出消息。

服务 | 允许访问： | 端口 | 方向
--- | --- | --- | ---
存储管理 HTTP | 非安全 Web 或 CLI | 9080 | 传入
存储管理 HTTPS | 安全 Web 或 CLI | 6789 | 传入
服务 HTTP | 非安全 Web 或 CLI | 7654 | 传入
服务 HTTPS | 安全 Web 或 CLI | 443 | 传入
SNMP | 第三方工具 | 161 | 传入 传出
CIM HTTP | 第三方工具 | 5998 | 传入
SSH | 安全 shell | 22 | 传入
修订版维护 | 固件/软件更新 | 443 | 传出

### 相关主题

- 通过站点 LAN 进行管理
- 关于网络配置选项