## 關於限制服務

如果您的站點有安全性要求，您可以封鎖系統上的某些服務，以控制從站點 LAN 的存取等級。下表顯示了可以封鎖的服務。SMTP (連接埠 25)、DNS (連接埠 53) 及 DHCP (連接埠 67) 連接埠對於外送訊息永遠是開啟的。

服務 | 允許存取： | 連接埠 | 方向
--- | --- | --- | ---
儲存裝置管理 HTTP | 非安全網路或 CLI | 9080 | 內送
儲存裝置管理 HTTPS | 安全網路或 CLI | 6789 | 內送
服務 HTTP | 非安全網路或 CLI | 7654 | 內送
服務 HTTPS | 安全網路或 CLI | 443 | 內送
SNMP | 協力廠商工具 | 161 | 內送 外送
CIM HTTP | 協力廠商工具 | 5998 | 內送
SSH | 安全 shell | 22 | 內送
修訂維護 | 韌體/軟體更新 | 443 | 外送

### 相關主題

- 從站點 LAN 管理
- 關於網路配置選項