## 建立儲存裝置設定檔

建立儲存裝置設定檔：

1. 移至「Sun Web Console」頁，然後按一下「SE6920 Configuration Service」。
2. 按一下「儲存裝置」>「設定檔」>「新增」。

「新增儲存裝置設定檔」精靈將會顯示。

3. 指定新設定檔的名稱 (最多使用 32 個字元)。

有效字元包括 0 到 9、A 到 Z、a 到 z、_ (底線) 及 – (破折號)。

4. 指定新設定檔的說明 (最多使用 256 個字元，含空格)。按一下「下一步」。

有效字元包括 0 到 9、A 到 Z、a 到 z、_ (底線)、– (破折號)、. (句點)、: (冒號)、, (逗號)、% (百分號)、( ) (圓括號)、[ ] (方括號)、{ } (大括號)、‘ (勾號)、~ (波浪號) 及 | (豎線)。

5. 選擇適當的後端屬性，然後按一下「下一步」。可能的值有：

- RAID 等級：RAID-5 (預設值)、RAID-0 和 RAID-1
- 區段大小：4 KB、8 KB、16 KB、32 KB 和 64 KB (預設值)

陣列中設定的所有虛擬磁碟的區段大小必須相同。

- 專用熱備用：啟用、停用 (預設值)
- 磁碟機數量：2 至 14 或「變數」，預設值為 7
- 預先讀取：啟用、停用 (預設值)

陣列中設定的所有虛擬磁碟的預先讀取選項必須相同。

- 陣列類型：「完全相符 IOPS」、「完全相符頻寬」、「完全相符容量」、「最佳相符 IOPS」(預設值)、「最佳相符頻寬」和「最佳相符容量」

6. 選擇所需的虛擬屬性，然後按一下「下一步」。可能的值有：

- 虛擬策略：連結、串列 (預設值)
- 串列大小 (唯一)：128 KB (預設值)、512 KB、1MB、2 MB、4 MB、8 MB 和 16 MB

7. 檢查新儲存裝置設定檔的特定資訊。如果您感到滿意，請按一下「完成」。 否則，請按一下「上一步」以進行變更。

### 相關主題

- 管理儲存裝置設定檔
- 修改儲存裝置設定檔
- 刪除儲存裝置設定檔