## 디스크 드라이브 정보

다음 표는 시스템의 디스크 드라이브에 대한 설명입니다.

사양 | 설명
--- | ---
드라이브 밀집도 | 스토리지 트레이 당 7-14개
혼합 드라이브 크기 지원 | 드라이브 크기의 혼합은 허용되지만 바람직한 방법은 아닙니다. 스토리지 트레이에 서로 다른 크기의 드라이브가 혼합되어 있으면 모든 드라이브가 가장 작은 드라이브로 처리됩니다. 예를 들어, 36GB 드라이브와 146GB 드라이브가 있는 트레이에서는 두 번째 드라이브의 36GB만 사용됩니다. 시스템에서 혼합된 드라이브 크기를 지원하는 경우 핫 스페어는 트레이 내의 가장 큰 드라이브의 크기가 되어야 합니다.
드라이브 용량 | 36GB/15K, 73GB/10K, 146GB/10K
온라인 디스크 추가/제거 | 예
어레이 핫 스페어 | 어레이 구성에 위치한 어레이 전용이며 어레이 구성의 어떤 가상 디스크에든 스페어로 사용할 수 있음.
전용 핫 스페어 | 가상 디스크와 동일한 어레이에 위치한 가상 디스크 전용
최소 디스크 수 | 14개
최대 디스크 수 | 448개

현재 디스크 구성에 관한 정보는 디스크 정보 표시에 따라 트레이 하위 보고서 - 디스크 요약 페이지를 참조하십시오.

### 관련 항목

- 디스크 정보 표시