## 建立起始器

您可以建立新的起始器，再將其與磁碟區關聯。或者，也可以在建立實體連接之前，先設定起始器。在此情況下，您可以設定磁碟區並將其對應至起始器，然後提供全球通用名稱 (WWN)。

對於您要與磁碟區關聯的起始器，您需要取得 WWN。

建立起始器：

1. 移至「Sun Web Console」頁，然後按一下「SE6920 Configuration Service」。
2. 按一下「儲存裝置」>「實體」>「起始器」，然後按一下「新增」。

此時會顯示「新增起始器」精靈。

3. 選擇要與起始器關聯的儲存網域，然後按一下「下一步」。
4. 指定新起始器的名稱 (最多使用 16 個字元)。

有效字元包括 0 到 9、A 到 Z、a 到 z、_ (底線) 及 – (破折號)。

5. 指定新起始器的說明 (最多使用 256 個字元，含空格)。按一下「下一步」。

有效字元包括 0 到 9、A 到 Z、a 到 z、_ (底線)、– (破折號)、. (句點)、: (冒號)、, (逗號)、% (百分號)、( ) (圓括號)、[ ] (方括號)、{ } (大括號)、‘ (勾號)、~ (波浪號) 及 | (豎線)。

6. 指定起始器的 WWN。按一下「下一步」。
7. 選擇起始器的作業系統 (OS) 類型，

有「標準」與 「HPUX」兩種可供選擇。

「標準」表示除 HP 外的任何作業系統。

8. (選用) 選擇您希望與該起始器對應的磁碟區。
9. 檢視指定的資訊。如果您感到滿意，請按一下「完成」。否則，請按一下「上一步」以進行變更。

### 相關主題

- 管理起始器
- 將起始器對應至磁碟區