## Présentation

Les produits Sun StorEdge, notamment les systèmes Sun StorEdge 6920, sont des périphériques de stockage logiques créés à partir de commutateurs Sun, de baies de stockage Sun StorEdge, de moteurs de virtualisation Sun (pour les systèmes Sun StorEdge 3900 et 6900) et d'un processeur de service de stockage.

Ces composants sont préconfigurés au sein d'un seul produit, dont le processeur de service de stockage comporte une version du logiciel Storage Automated Diagnostic Environment (Storage Automated Diagnostic Environment System Edition). Le logiciel Storage Automated Diagnostic Environment dans le rack de solution est accessible de la même manière que tout autre agent maître Storage Automated Diagnostic Environment : dans un navigateur, il suffit de pointer sur l'adresse IP du processeur de service de stockage.

Les principales fonctions de l'application Storage Automated Diagnostic Environment, qui inclue le logiciel de diagnostic et de contrôle, sont les suivantes :

- Contrôle de l'intégrité des périphériques
- Génération d'événements
- Détection et présentation de la topologie
- Diagnostics
- Administration des révisions
- Création de rapports sur les périphériques et les unités remplaçables sur site (FRU)

### Rubriques connexes

- Activation du système de notification
- Configuration des paramètres applicables à l'ensemble du système
- Contrôle des événements et des périphériques
- Tâches de maintenance
- Vérification des fichiers journaux et des fichiers de mémoire
- Utilisation des rapports