## 連接外部交換器

您可以將外部交換器連接至一個或多個資料主機連接埠，以增加使用儲存系統的資料主機數量。但是，外部交換器並非由系統管理。它們必須連接至外部區域網路 (LAN)，並透過連接至該 LAN 的管理工作站進行管理。

新增外部交換器之前，請執行下列程序：

- 考量將附加資料主機連接至系統中單一光纖通道 (FC) 連接埠的效能影響。效能受透過單一連接埠存取儲存裝置的資料主機數量影響。
- 檢查支援的交換器清單。
- 下載並安裝交換器管理軟體，設定軟體和交換器。
- 安裝 Sun StorEdge SAN Foundation 軟體和所有與交換器有關的必要修正程式。

安裝外部交換器：

1. 關閉系統電源。
2. 將 FC 纜線從起始器連接埠連接至外部交換器連接埠。
3. 將 FC 纜線從外部交換器連接埠連接至 I/O 面板上的儲存資源卡 (SRC) 組。
4. 使用交換器管理軟體將外部交換器上的兩個連接埠置於相同區域。
5. 開啟系統電源。

### 相關主題

- 關於資料主機連線
- 光纖通道連接埠連線的原則