## À propos des lecteurs de disque

Le tableau ci-dessous décrit les différents lecteurs de disque du système.

Fonction | Description
--- | ---
Nombre de lecteurs | 7 à 14 lecteurs par plateau de stockage
Prise en charge de tailles de lecteur différentes | L'utilisation de lecteurs de taille différente est autorisée, mais il est préférable d'éviter ce type de configuration. Si un plateau de stockage contient des lecteurs de taille différente, la taille de référence est celle du lecteur le plus petit. Par exemple, dans un plateau comportant un lecteur de 36 Go et un lecteur de 146 Go, seuls 36 Go du deuxième lecteur sont utilisés. Si le système prend en charge des lecteurs de taille différente, la taille du lecteur de secours doit correspondre à celle du lecteur le plus volumineux du plateau.
Capacité des lecteurs | 36 Go/15 000, 73 Go/10 000, 146 Go/10 000
Ajout/suppression de disques en ligne | Oui
Disque de secours de la baie | Dédié à la baie, c'est-à-dire intégré à la configuration de la baie et disponible en tant que disque de secours pour tout disque virtuel dans la configuration de la baie.
Disque de secours dédié | Dédié au disque virtuel (situé sur le même plateau que le disque virtuel).
Nombre minimum de disques | 14
Nombre maximum de disques | 448

Pour de plus amples informations sur la configuration actuelle de disques, reportez-vous à la page Sous-rapport du plateau - Récapitulatif des disques, comme indiqué à la rubrique Affichage des informations sur le disque.

### Rubriques connexes

- Affichage des informations sur le disque