## 关于 Lights-Out 管理

Lights-Out 管理（又称为"远程电源管理"）允许您通过远程控制台来部分关闭或完全关闭阵列。无论您是请求部分关闭还是完全关闭，数据服务平台 (DSP) 都将关闭除管理接口卡 (MIC) 以外的所有卡的电源。缺省情况下，系统已启用了 Lights-Out 管理功能。

此外，Lights-Out 管理还允许您部分关闭 DSP，具体取决于是否安装了电源继电器。通过使用此功能，您可以远程打开 DSP 和存储阵列的电源。

电源继电器在缺省情况下已禁用，只允许执行完全关闭操作。启用电源继电器后，还能执行部分关闭操作。如需启用和禁用 lights-out 管理功能的说明，请执行以下步骤：

1. 进入 Sun Web Console 页面，然后单击"StorEdge Automated Diagnostic Environment"。
2. 单击"服务">"服务顾问">"X 选项"。

### 相关主题

- 打开和关闭系统电源