## 裝置頁

此頁顯示系統裝置清單，並可讓您顯示有關每個裝置的各類資訊。

欄位 | 說明
主機 | 主機名稱；例如：host.domain.sun.com。
類型 | 裝置類型；例如陣列或 dsp。
裝置 | 裝置名稱，例如 host.domain.sun.com-array01。
警報 | 警報的嚴重性。警報嚴重性包括： 黑色 – 當機 紅色 – 重大 黃色 – 嚴重 藍色 – 資訊 按一下警報的嚴重性圖示，以存取可取得有關警報及其相關裝置的更多資訊之選項。選項如下： 摘要報告 – 詳細說明選定裝置。 警報 – 顯示警報或裝置的摘要。 事件記錄 – 顯示針對選定裝置所產生的所有事件。 詳細的事件記錄 – 以巢狀詳細資料顯示選定裝置的所有受監控屬性。 警報與圖形 – 顯示選定裝置及其最鄰近裝置的子拓樸。 診斷 – 可讓您啟動對裝置的診斷測試。
最近探查時間 | 探查裝置和產生事件的日期和時間，例如 11-04 11:37:20。

「裝置」頁可讓您顯示所列裝置的下列資訊：

- 6920 裝置摘要報告
- 陣列裝置摘要報告
- DSP 裝置摘要報告
- SP 裝置摘要報告
- 裝置警報摘要
- 裝置事件記錄摘要
- 裝置警報與圖形摘要
- 裝置診斷頁

### 6920 裝置摘要報告

下表可識別 Sun StorEdge 6920 裝置摘要報告的內容。

欄位 | 說明
--- | ---
系統
名稱 | Sun StorEdge 6920 的指派名稱。
型號 | Sun StorEdge 6920 的型號名稱。
修訂 | 診斷與監控軟體的韌體修訂層級。
電源定序器 | 此時不適用。
系統元件
元件 | 系統元件的類型。
名稱 | 系統元件的名稱。
狀況 | 系統元件目前的狀況。
連接埠
連接埠 | 連接埠號碼。
ID | 用於識別連接埠系統位置的號碼。
WWN | 連接埠的全球名稱 (WWN)。
狀況 | 連接埠目前的狀況。
通訊 | 連接埠的通訊狀況。
FRU
FRU | FRU 的識別號碼。
類型 | FRU 所在的系統元件。
名稱 | FRU 的名稱。
版本 | FRU 目前的修訂層級。
狀況 | FRU 目前的狀況。
磁碟區
# | 磁碟區號碼。
名稱 | 磁碟區的指派名稱。
容量 | 磁碟區的儲存容量。
ID | 用於磁碟區的識別號碼。

### 相關主題

- 使用裝置摘要報告來監控裝置
- 關於監控裝置
- 啟動與停止監控裝置
- 啟動與停止監控代理程式
- 監控裝置警報
- 顯示特定裝置的事件記錄
- 使用警報與圖形報告來監控裝置

### 陣列裝置摘要報告

下表可識別 Sun StorEdge 6020 陣列的裝置摘要報告內容。

欄位 | 說明
--- | ---
陣列
名稱 | 裝置名稱和裝置 IP 位址
WWN | 陣列控制器的全球名稱 (WWN)。
代理程式 | 監控陣列的主機名稱。
通訊 | 陣列的通訊狀況。
類型 | 陣列類型與陣列配置；例如 6020 陣列可以設定為 2¥2、2¥4 或 2¥6 配置。
修訂 | 陣列的韌體修訂層級。
mp_support | 表示陣列是否支援多重路徑操作。
disk_scrubber | 表示陣列是否設定為連續磁碟區驗證。
陣列元件
類型 | 陣列元件的類型。
標識 | 裝置元件的品牌標示。例如，如果是 6020 陣列磁碟，則元件標識可能是 SEAGATE/<序號>。
位置 | Sun StorEdge Solution 機架中正確的陣列元件位置，例如 u1d1。
狀況 | 陣列元件的狀態；例如啟用就緒、線上或未安裝。
修訂/資訊 | 陣列元件的修訂資訊。

### 相關主題

- 使用裝置摘要報告來監控裝置
- 關於監控裝置
- 啟動與停止監控裝置
- 啟動與停止監控代理程式
- 監控裝置警報
- 顯示特定裝置的事件記錄
- 使用警報與圖形報告來監控裝置

### DSP 裝置摘要報告

下表可識別 Sun 資料服務平台的裝置摘要報告內容。

欄位 | 說明
--- | ---
DSP
名稱 | 指派的 DSP 裝置名稱。
IP | DSP 的 IP 位址。
電源 | 前端 (A) 與後端電源 (B) 的狀況。
磁碟區 | DSP 可識別的磁碟區數量。
修訂 | DSP 的韌體修訂層級。
修訂日期 | 最後一次修訂更新的日期。
風扇 | DSP 風扇的狀況。
連接埠 | DSP 支援的連接埠數量。
虛擬磁碟 | 建立的虛擬磁碟數量。
插卡 | 目前安裝在 DSP 中的插卡數量。
FRU
位置 | DSP 中 FRU 元件的位置。
類型 | DSP FRU 元件的類型。
類別 | FRU 類型的說明。
型號/序號 | DSP 元件的型號與序號。
HW/PCB | 硬體與印製電路板修訂。
CPU/連接埠數量 | DSP 卡上的 CPU 與連接埠數量。
狀況 | DSP 元件狀況；例如「啟動中/待機中」、「就緒/正常」、「開啟」或「失敗-不在」。
溫度 | 最後測量的 DSP 元件溫度。
連接埠
連接埠號碼 | 連接埠的系統識別號碼。
插槽/連接埠 | DSP 連接埠的卡槽與連接埠位置。
類型 | DSP 連接埠的類型，包括連接埠速度與連線類型。例如，2GBIC-nport-fabric、SCSI，其中 2GBIC 表示 2 GB 連接埠，nport-fabric 表示光纖通道連接埠。
狀態 | 表示 DSP 連接埠是否在線上或離線。
WWN/遠端 WWN | 連接埠的全球名稱 (WWN) 與連接的遠端連接埠之 WWN。
虛擬磁碟 (陣列分割區)
產品 | 儲存陣列類型。
WWN | 虛擬磁碟的全球名稱 (WWN)。
修訂 | 虛擬磁碟目前的修訂層級。
原始大小 | 虛擬磁碟的實體大小。
光纖通道伺服器
名稱 | DSP 指派的光纖通道伺服器 名稱。
WWN | 光纖通道伺服器的全球名稱 (WWN)。
狀況 | 光纖通道伺服器目前的狀況。
SVSD | 主機起始器。
對應的 LUN
項目 | LUN 對應的 DSP 磁碟區。
狀態 | LUN 的目前狀態。
類型 | LUN 類型。
狀況 | LUN 目前的狀況。
容量 | LUN 的容量。
WWN | LUN 的全球名稱 (WWN)。

### 相關主題

- 使用裝置摘要報告來監控裝置
- 關於監控裝置
- 啟動與停止監控裝置
- 啟動與停止監控代理程式
- 監控裝置警報
- 顯示特定裝置的事件記錄
- 使用警報與圖形報告來監控裝置

### SP 裝置摘要報告

下表可識別 Sun Storage Service Processor 裝置摘要報告的內容。

欄位 | 說明
檔案系統 | SP 檔案系統的名稱。
已安裝 | SP 檔案系統的安裝點。
容量 | SP 檔案系統的容量。
Ap_Id | 檔案系統所使用的通用序列匯流排 (USB) 設備清單。
插座 | USB 已連結或空置。
狀況 | USB 裝置狀況。
SUNWstads 修正程式 | 已經為 SP 安裝的系統修正程式。

### 相關主題

- 使用裝置摘要報告來監控裝置
- 關於監控裝置
- 啟動與停止監控裝置
- 啟動與停止監控代理程式
- 監控裝置警報
- 顯示特定裝置的事件記錄
- 使用警報與圖形報告來監控裝置

### 裝置警報摘要

此摘要將顯示選定裝置目前的警報，並可讓您存取有關警報及其相關裝置的更多詳細資訊。

欄位 | 說明
頁 | 目標裝置可用的資訊清單。
嚴重性 (圖示) | 警報的嚴重性等級。事件的嚴重性包括： 黑色 – 當機 紅色 – 重大 黃色 – 嚴重 藍色 – 資訊
警報詳細資料 | 按一下以顯示有關相應警報的更多詳細資訊。
顯示子事件 | 按一下以顯示與所顯示事件有關的所有子事件。
隱藏子事件 | 按一下以隱藏與所顯示事件有關的所有子事件。
刪除所有警報 | 按一下以刪除選定裝置的所有警報。

### 相關主題

- 監控裝置警報
- 關於監控裝置
- 啟動與停止監控裝置
- 啟動與停止監控代理程式
- 使用裝置摘要報告來監控裝置
- 顯示特定裝置的事件記錄
- 使用警報與圖形報告來監控裝置

### 裝置事件記錄摘要

此頁將顯示選定裝置的事件記錄。

欄位 | 說明
頁 | 目標裝置可用的資訊清單。
時間 | 事件發生的日期和時間。
主機 | 裝置元件所在的裝置名稱。
嚴重性 | 警報的嚴重性等級。事件的嚴重性包括： 黑色 – 當機 紅色 – 重大 黃色 – 嚴重 藍色 – 資訊
事件 | 事件名稱。
說明 | 有關事件的資訊。

### 相關主題

- 顯示特定裝置的事件記錄
- 關於監控裝置
- 啟動與停止監控裝置
- 啟動與停止監控代理程式
- 使用裝置摘要報告來監控裝置
- 監控裝置警報
- 使用警報與圖形報告來監控裝置

### 裝置警報與圖形摘要

此頁顯示儲存裝置的圖形檢視，並可讓您按一下裝置以檢視與裝置有關的警報。

欄位 | 說明
連線詳細資料 | 標記所有主要 FRU 的圖解。
警報詳細資料 | 按一下以顯示「事件顧問」。

### 相關主題

- 使用警報與圖形報告來監控裝置
- 關於監控裝置
- 啟動與停止監控裝置
- 啟動與停止監控代理程式
- 使用裝置摘要報告來監控裝置
- 監控裝置警報
- 顯示特定裝置的事件記錄

### 裝置診斷頁

此頁將顯示選定裝置可用的測試清單，並可讓您按一下測試名稱以啟動測試。要取得更多有關診斷的資訊，請參閱關於診斷測試。

### 相關主題

- 關於監控裝置
- 啟動與停止監控裝置
- 啟動與停止監控代理程式
- 使用裝置摘要報告來監控裝置
- 監控裝置警報
- 顯示特定裝置的事件記錄
- 使用警報與圖形報告來監控裝置