## データサービスプラットフォームの LED について

データサービスプラットフォームには LED が 3 組あって、シャーシ、ファン、および電源装置の状態を示します。シャーシとファンの LED は、DSP の前面にあります。

電源 LED は DSP の背面にあります。

### シャーシの状態

ステータス | 処置
--- | ---
| 電源が供給されていません。 電源ケーブルが確実に接続されているかどうか調べてください。
| 電源が供給され、シャーシが正常に動作しています。 必要な処置はありません。
| シャーシに注意が必要です。 シャーシまたはいずれかのカードに障害があります。

### ファンの状態

ステータス | 処置
--- | ---
| 電源が供給されていません。 電源ケーブルが確実に接続されているかどうか調べてください。 ファン構成部品が正しく取り付けられているかどうか調べてください。 いずれかのファンまたは構成部品が故障していないか調べてください。
| 電源が供給され、シャーシが正常に動作しています。 必要な処置はありません。
| 1 つまたは両方のファンが故障しています。 各ファンが動作しているかどうか調べてください。

### 電源装置の状態

ステータス | 処置
--- | ---
緑の DC OK | 電源が供給されていないか、モジュールが故障しています。 電源ケーブルが確実に接続されているかどうか調べてください。 電源装置が動作しているかどうか調べてください。
緑の DC OK | 電源が供給され、DC 出力が正常です。 必要な処置はありません。