## すべてのデバイスでの連続ボリューム検査の停止

すべてのアレイでの連続ボリューム検査の停止は、以下の手順で行います。

1. 「Sun Web Console」ページで「Strage Automated Diagnostic Envronment」をクリックします。
2. 「ストレージ管理」>「ユーティリティ」>「連続ボリューム検査」の順にクリックします。

「連続ボリューム検査」ページが表示されます。

3. 「機能を選択」リストで、「検査を停止」を選択します。

「検査を停止」オプションが表示されます。

4. 「すべてのボリューム検査プロセスを停止」をクリックします。

確認のメッセージが表示されます。

### 関連項目

- 連続ボリューム検査の使用
- 連続ボリューム検査のスケジューリング
- 特定のアレイの連続ボリューム検査の開始と停止
- 連続ボリューム検査の結果の表示