## 執行部分關機

執行部分關機時，系統處於下列狀態：

- 基礎機櫃中 Storage Service Processor 的電源保持開啟。
- Storage Service Processor 附件托架電源保持開啟。
- 所有儲存陣列的電源已關閉。
- 資料服務平台的電源已關閉。
- 僅電源定序器上的電源供電 LED 亮起。

關閉系統電源：

1. 移至「Sun Web Console」頁，然後按一下「SE6920 Configuration Service」。
2. 按一下「管理」>「一般設定」。
3. 按一下「系統部分關機」按鈕。
4. 按一下「確定」以確認要執行部分關機。

下列訊息將會顯示在「一般設定」頁中：

`部分關機成功完成`

要恢復系統，請使用下列程序：

1. 移至「Sun Web Console」頁，然後按一下「SE6920 Configuration Service」。
2. 按一下「管理」>「一般設定」。
3. 按一下「重新啟動」按鈕。

基礎機櫃與任何擴充機櫃中的電源定序器會啟動，並恢復為元件供電。

### 相關主題

- 關於 Lights-Out Management