## Saisie et suppression des adresses MAC

Pour saisir une adresse MAC :

1. Accédez à la Sun Web Console, puis cliquez sur Storage Automated Diagnostic Environment.
2. Cliquez sur Service > Solutions Sun > Ethers.
3. Tapez une adresse MAC pour chaque adresse IP, puis cliquez sur Mettre à jour les Ethers pour mettre le fichier `/etc/ethers` à jour.

Remarque -

L'adresse MAC de chaque périphérique se trouve sur un autocollant à l'arrière du périphérique.

4. Cliquez sur Mettre à jour les Ethers.
5. Éteignez et rallumez chaque périphérique auquel vous avez attribué une adresse MAC.

Pour supprimer une adresse MAC :

1. Accédez à la Sun Web Console, puis cliquez sur Storage Automated Diagnostic Environment.
2. Cliquez sur Service > Solutions Sun > Ethers.
3. Effacez l'adresse MAC, puis cliquez sur Mettre à jour les Ethers pour supprimer l'entrée du fichier `/etc/ethers`.

### Rubriques connexes

- Utilisation des adresses MAC