## À propos des baies de stockage

Les baies de stockage fournissent l'espace de stockage physique du système. Elles se composent de plateaux de disques et de contrôleurs. Les plateaux de disques comportent entre 7 et 14 lecteurs de disque. Il est possible de mettre à jour les plateaux de disques contenant moins de 14 lecteurs de disque.

Les baies comportent deux contrôleurs pour fournir un chemin de contrôle redondant. Elles disposent également de chemins de données FC redondants. Pour assurer une alimentation redondante, elles comportent deux modules d'alimentation disposant chacun de leur propre système de sauvegarde des batteries. En cas de coupure de courant totale, chaque baie dispose d'une alimentation suffisante provenant des batteries pour s'arrêter normalement. Pour des raisons de redondance, les informations sur la zone système de chaque lecteur de disque sont en outre reproduites sur tous les lecteurs afin que les données puissent être récupérées à partir de tout autre lecteur opérationnel.

Il existe trois configurations de baies de stockage pour le système :

- deux contrôleurs et deux plateaux de stockage (2x2), contenant entre 14 et 28 lecteurs de disque ;
- deux contrôleurs et quatre plateaux de stockage (2x4), contenant entre 28 et 56 lecteurs de disque ;
- deux contrôleurs et six plateaux de stockage (2x6), contenant entre 42 et 84 lecteurs de disque.

La configuration du système dépend des conditions requises en matière de débit, d'espace de stockage et de finances. Par exemple, si le débit revêt une plus grande importance que l'aspect financier, vous pouvez utiliser un système avec une configuration de baies de stockage 2x2. En revanche, si l'espace de stockage est plus important que le débit, préférez un système avec une configuration de baies de stockage 2x6.

### Rubriques connexes

- À propos du matériel du système Sun StorEdge 6920