## Messages d'erreur du système

Message d'erreur | Action
La taille requise est supérieure à la capacité disponible. | Vérifiez la capacité disponible et créez de nouveau l'élément.
La taille du volume est trop petite (doit être supérieure à 10 Mo). | Entrez une valeur supérieure à 10 Mo.
Une erreur s'est produite au niveau du système. Veuillez consulter les journaux système ou contacter votre administrateur système. | Dans Storage Automated Diagnostic Environment, sélectionnez l'onglet Contrôle, puis Journal/Événements.
La description comporte trop de caractères. | La limite est de 256 caractères.
Le champ Description est obligatoire. | Entrez un texte identifiant dans le champ Description.
Le nom comporte trop de caractères. | La limite est de 8 caractères.
Le champ Nom est obligatoire. | Entrez un texte identifiant dans le champ Nom.
Le serveur de nom n'est pas une adresse IP correcte. | Vérifiez l'adresse IP du serveur de noms de domaine de votre réseau.
Aucun élément sur lequel accomplir l'action n'a été sélectionné. | Sélectionnez d'abord un élément, puis l'action.
Indiquez l'adresse IP correspondant au serveur NTP utilisé. | Pour activer le serveur NTP, décochez la case et entrez l'adresse IP du serveur NTP de votre réseau.
Le nombre de volumes dépasse le maximum autorisé (64). | Vous ne pouvez pas créer plus de volumes.
La taille requise doit être comprise entre 1 et variable. | Entrez de nouveau la taille.
L'adresse IP indiquée pour la passerelle est incorrecte. | Vérifiez l'adresse IP du système servant de passerelle pour le réseau.
L'adresse IP indiquée est incorrecte. | Vérifiez si un nombre ou un point n'est pas manquant dans le format de l'adresse IP.
Le masque de réseau indiqué n'est pas une adresse IP correcte. | Vérifiez le format du masque de réseau.
Le type de baie spécifié n'est pas valide. | Vérifiez le type de baie défini pour le groupe de stockage. Si un profil applique une valeur inappropriée pour le type de baie, vous ne pouvez pas ajouter d'espace de stockage à la baie.
Le nombre de disques spécifié n'est pas valide. | Si le nombre de disques d'un groupe est défini, le nombre de disques doit être le même pour tous les disques virtuels du groupe.
Le niveau RAID spécifié n'est pas valide. | Les niveaux RAID des plateaux doivent correspondre.
La taille de segment spécifiée n'est pas valide. | Les tailles de segment doivent correspondre.
La largeur de bande spécifiée n'est pas valide. | Les largeurs correctes sont les suivantes : 128 Ko, 512 Ko, 1 Mo, 2 Mo, 4 Mo, 8 Mo et 16 Mo.
La stratégie de virtualisation spécifiée n'est pas valide. | Les volumes d'un groupe de stockage doivent utiliser la même stratégie de virtualisation : entrelacement ou concaténation. Vérifiez le nombre minimum de disques virtuels pour cette stratégie.
Format d'heure à utiliser : hh:mm [AM/PM] | Entrez de nouveau l'heure avec le format correct.
Échec d'authentification de l'utilisateur. Veuillez réessayer. | Utilisez le mot de passe correct pour le compte. Si vous avez oublié ou perdu votre mot de passe, contactez les services Sun.
L'utilisateur variable n'est pas autorisé à accéder au logiciel de gestion, veuillez vous déconnecter et vous reconnecter en utilisant un nom d'utilisateur valide. | Utilisez le compte storage ou admin pour modifier le logiciel de gestion.
Votre session a été fermée par un autre utilisateur qui s'est connecté avec le même rôle. | Vous ne pouvez utiliser qu'une seule instance admin ou storage à la fois.