## 스토리지 트레이 정보

스토리지 트레이는 물리적 디스크를 포함합니다. 각 트레이에는 최소 7개에서 최대 14개의 디스크가 있습니다. 트레이는 다음과 같이 RAID 컨트롤러의 유무에 따라 식별합니다.

- 컨트롤러 트레이는 컨트롤러에 하드웨어 RAID 관리 기능이 내장된 스토리지 트레이입니다.
- 확장 트레이는 디스크만 있고 컨트롤러는 없는 스토리지 트레이입니다. 이 유형의 트레이는 컨트롤러 트레이에서 관리합니다.

다음 그림은 컨트롤러 트레이와 확장 트레이에 대한 기호를 나타냅니다.

다음 표는 지원되는 어레이 구성에서 트레이가 어떻게 정렬되는지를 보여줍니다.

어레이 구성 | 컨트롤러 트레이 수 | 확장 트레이 수
--- | --- | ---
2x2 | 2 | 0
2x4 | 2 | 2
2x6 | 2 | 4

다음 그림은 트레이 구성 방법을 보여줍니다.

현재 스토리지 트레이를 보려면 스토리지 트레이 정보 표시에 설명한 대로 스토리지 트레이 요약 페이지를 참조하십시오.

현재 스토리지 어레이를 보려면 어레이 정보 표시에 설명한 대로 스토리지 어레이 요약 페이지를 참조하십시오.

### 관련 항목

- 트레이 번호 매기기 규칙 정보
- 캐비닛 식별자 정보
- 스토리지 트레이 정보 표시
- 어레이와 트레이 정보
- 어레이 이름 및 IP 주소 규칙 정보