## 「ストレージプロファイルの概要」ページ

このページには、すべての既存プロファイルに関する情報が表示されます。プロファイル名をクリックすると、プロファイルの詳細を表示できます。

フィールド | 内容
--- | ---
名前 | プロファイルの名前です。
状態 | プロファイルの状態です。 使用中 - このプロファイルを使用するプールが存在ます。 未使用 - このプロファイルを使用するプールが存在しません。 使用中のプロファイルは、変更または削除できません。
タイプ | プロファイルのタイプです。 ユーザー - ユーザーが作成したプロファイルです。 工場出荷時 - システムソフトウェアに付属しているプロファイルです。
RAID レベル | 仮想ディスクの RAID レベルです。 RAID-0 RAID-1 RAID-5
ドライブ数 | このプロファイルに関連付けられたドライブの数です。このプロファイルを使用するプール内の仮想ディスクの構成に使用されるディスクドライブの数です。 ドライブ数は 2 〜 14、または可変に設定できます。可変に設定した場合は、仮想ディスクを作成するとき (つまり、プールにストレージを追加するとき) に数を指定する必要があります。
専用ホットスペア | プロファイルに専用ホットスペアがあるかどうかを示します。「あり」または「なし」。システムには専用ホットスペア (この属性で制御)、およびアレイホットスペア (「アレイの詳細」ページで編集可能な属性で制御) があります。 専用ホットスペア - 専用ホットスペアと仮想ディスクには、1 対 1 に対応しています (ホットスペアが特定の仮想ディスク専用です)。このプロファイル属性は、このプロファイルによってプールに仮想ディスクが作成されるときに、専用ホットスペアディスクが仮想ディスクに割り当てられるかどうかを制御します。 アレイホットスペア - アレイ内の任意のディスクのホットスペアとして機能するアレイ内のディスクです。 ドライブ数と専用ホットスペア属性の両方によって、プール内の仮想ディスクごとにいくつのディスクが消費されるかが決まります。
仮想化方式 | このプロファイルに関連するボリュームに関連付けられた仮想化のタイプです。 ストライプ - このプロファイルを使用してプールに作成されたボリュームが、2 つ以上の仮想ディスクにストライプされます (ボリュームを作成するためにはプールに 2 つ以上の仮想ディスクが必要)。 連結 - このプロファイルを使用してプールに作成されたボリュームが、1 つ以上の仮想ディスクで連結されます (ボリュームを作成するためにはプールに 2 つ以上の仮想ディスクが必要)。

### 関連項目

- ストレージプロファイルについて
- ストレージプロファイルの管理
- 仮想ディスクについて