## SNMP 에이전트 트랩 편집

SNMP 에이전트 트랩 편집은 특정 커뮤니티에 대해 트랩된 메시지를 사용하여 연관된 네트워크 관리 스테이션을 구성 및 유지 관리하는 데 사용됩니다.

Windows에서는 SNMP 에이전트 트랩 옵션을 사용할 수 없습니다.

다음 표에서는 페이지에 표시되는 필드와 버튼에 대해 설명합니다. 왼쪽 열에는 필드와 버튼이 나열되어 있고 오른쪽 열에는 해당 기능이 설명되어 있습니다.

필드 또는 버튼 | 설명
--- | ---
관리자 스테이션 | SNMP 마스터 에이전트로부터 트랩된 메시지를 전송하는 데 사용되는 네트워크 관리 스테이션의 주소를 지정하는 데 사용됩니다.
트랩 포트 | 네트워크 관리 스테이션에서 트랩된 메시지를 수신하는 데 사용하는 포트를 구성합니다. 기본 포트는 162입니다.
커뮤니티 사용 | 트랩된 메시지 정보 전송을 위해 구성된 네트워크 관리 스테이션에 연결하는 커뮤니티를 지정합니다.
편집 | 선택한 커뮤니티에 대한 관리자 설정을 변경하는 데 사용됩니다. 링크 추가가 관리자 선택 다음에 있는 텍스트 "관리자 편집"의 오른쪽에 표시됩니다. 구성된 관리자가 없으면 이 버튼이 표시되지 않습니다.
추가 | 관리자 스테이션 필드에서 지정한 관리자 스테이션을 추가하는 데 사용됩니다. 이 링크를 누르면 모니터링 탭의 홈 페이지로, 관리자 스테이션 정보를 추가할 수 있는 SNMP 에이전트 트랩 페이지가 표시됩니다.
제거 | 관리자를 제거하는 데 사용됩니다. 이 동작을 완결하기 전에 확인을 위해 확인 창이 표시됩니다. 구성된 관리자가 없으면 이 버튼이 표시되지 않습니다.

사용권에 대한 고지 사항