## 編輯 ORB 特性

此頁面可用於編輯此實例的 RMI/IIOP 配置。此配置影響 EJB 容器如何處理應用程式用戶端容器和其他可交互 J2EE 容器的 RMI/IIOP 通訊。

ORB 維護來自不同來源 (可能藉由不同的網路介面) 的多重連線。ORB 將只允許有限數目的連線 (總連線)。超過此數目的連線嘗試將失敗。伺服器初始化時，將建立包含「穩定儲存區容量」數目之工作執行緒的儲存區。請求到達時，來自該儲存區的工作執行緒將在請求期間與請求相關聯。一旦初始執行緒全都忙於為請求提供服務，該儲存區將調整容量以處理新的連線，直至達到 [儲存區最大容量] 欄位中指定的值。在此之後到達的任何新請求都要排隊，等待可用的執行緒。

這段時間內執行緒儲存區將縮小，直至達到 [穩定儲存區容量] 欄位中指定的值。此作業透過從該儲存區中移除閒置執行緒完成。

下表描述了螢幕上的欄位與按鈕。左側欄列示了欄位與按鈕；右側欄描述了相應的功能。

欄位或按鈕 | 描述
--- | ---
啟用監視功能 | 標示此核取方塊，可啟用對 ORB 的監視功能。
日誌層級 | 預設的日誌層級是實例範圍的日誌層級，於可設定為任意值的 server.dtd (或伺服器實例的記錄標籤) 日誌服務元素中指定。系統範圍的預設值通常設定為 `INFO`。
穩定儲存區容量 | 指定執行緒儲存區中執行緒的最小數目和初始數目。
儲存區最大容量 | 指定執行緒儲存區可增至的最大執行緒數目。
閒置逾時 (秒) | 某個執行緒在被從儲存區中移除並銷毀之前，可在執行緒儲存區中閒置的時間 (以秒為單位)。
訊息碎片最大容量 | GIOP 1.2 訊息內文的最大容量。大於此值的任何訊息都將被碎化，從而導致流量的減少。用戶端和伺服器均需接受此碎片容量。
連線數 | 任意一次可連線至 ORB 的最大用戶端數。
儲存 | 儲存 ORB 配置。
重設 | 取消變更，並顯示空白螢幕以備輸入。

另請參閱
| 日誌層級

法律通告