システムタイムアウト設定 |

Storage Automated Diagnostic Environment エージェントは、システムのタイムアウト値を使って、コマンドが戻るまでに応答を長時間待ちすぎるのを防ぎます。

カテゴリとデフォルト設定を以下に示します。

- [ping] - ping を実行するときのタイムアウト。デフォルトは 10 秒です。

- [電子メール] - 電子メールを送信するときのタイムアウト。デフォルトは 30 秒です。

- [Sun T3 トークン(HTTP)] - Sun StorEdge T3、T3+、または 6120 アレイからトークン情報を抽出するときのタイムアウト。デフォルト値は 60 秒

- [SNMP アクセス] - SNMP (ネットワーク管理プロトコル) をサポートするスイッチに問い合わせを行うときのタイムアウト。デフォルトは 20 秒

詳細については、『Sun StorEdge Series Reference and Service Guide』を参照してください。