スクリプトの実行 |

[スクリプトの実行] ウィンドウでは、GUI からいくつかのコマンド行プログラムを実行できます。

スクリプトの簡単な説明が、現在 Sun StorEdge T3、T3+、および 6120 アレイについて利用できます。

- T3、T3+、6120 パスワードの変更
  このコマンドは、Sun StorEdge 6320 または 6320 SL シリーズ システムのコンポーネントであるすべての Sun StorEdge 6120 アレイのパスワードを変更します。

- T3、T3+、または 6120 でのコマンドの実行
  このコマンドにより、Telnet を使用して、`fru list` および `fru stat` のような Sun StorEdge 6120 アレイ コマンドを実行できます。 引数フィールドを使用して、選択したコマンドに追加のパラメータを指定できます (例: `fru stat` は引数に `u1l1` をとることができます)。

- T3、T3+、または 6120 アレイからトークンを取得 このスクリプトを使用すると、第 1 または第 2 のエンクロージャーに対して IP アドレスと、0 か 1 を入力できます。