Vérification de l'installation |

Pour vérifier un composant d'un réseau de stockage SAN qui a été ajouté récemment ou pour vérifier l'ensemble du réseau de stockage SAN, vous pouvez utiliser les tests `ras_revcheck`(1M) et `stresstest`(1M) en activant FC_CHECK.

Le test `ras_revcheck`(1M) permet de vérifier si le microprogramme et le logiciel sont à jour.

Si vous exécutez `stresstest`(1M), vous pouvez :

- appliquer une charge au système pendant une période déterminée ;
- rechercher dans le chemin de données d'éventuelles nouvelles tentatives et d'autres erreurs.

Remarque :

À l'heure actuelle, les tests `ras_revcheck`(1M) et `stresstest`(1M) sont uniquement disponibles via l'interface de ligne de commande (CLI). Vous ne pouvez pas y accéder via l'interface utilisateur graphique de Storage Automated Diagnostic Environment.

Vérification d'un composant du réseau de stockage SAN

Entrez :
`# /opt/SUNWstade/bin/ras_revcheck -M "T3"`
`# /opt/SUNWstade/Diags/bin/stresstest -M "T3 | FC_CHECK" -T "180"`

Vérification de l'ensemble du réseau de stockage SAN

Entrez :
`# /opt/SUNWstade/bin/ras_revcheck -M "ALL"`
`# /opt/SUNWstade/Diags/bin/stresstest -M "ALL" -T "600"`

Voir aussi :

- Maintenance de la topologie
- Capture de la topologie
- Historique des captures