> 帮助汇总

监视 -> 日志
- 访问“日志”页面 | 监视消息日志和事件及警告日志。
- /`messages` | 查看所有代理上的各种消息文件。
- 事件日志 | 搜索给定日志中的事件
- 警告日志 | 搜索警告日志。警告是可操作的事件。
- 代理错误 | 显示监视软件生成的所有系统错误。

访问“日志”页面 | [ 页首 ]

1. 单击“Storage Automated Diagnostic Environment”主窗口中的“监视”链接。
2. 单击“监视日志”链接。

- 即可显示“日志”窗口。

查看主机上的最新条目 | [ 页首 ]

您可以从主机上查看 `/var/adm/messages` 和 T3 及 T3+ 消息日志文件的内容。日志条目是从文件结束处向文件开头处显示的；它首先显示最新的条目。Storage Automated Diagnostic Environment 必须在每个主机上工作正常，`/var/adm/messages` 日志文件才能正确显示这些条目。

- 从“主机名”列中选择一个主机，然后单击相应的 `/messages` 链接。

即可按照降序显示本地主机上的 `/var/adm/messages` 列表。

查看主机的事件日志 | [ 页首 ]

1. 从“监视日志”菜单中选择“事件日志”。
2. 要搜索给定设备类型的事件，请从“类别”下拉菜单中选择该设备。缺省设置为“全部”。下拉菜单选项包括 Storage Automated Diagnostic Environment 当前支持的设备。
3. 从“事件”下拉菜单中选择一个事件。缺省设置为“全部”。选项包括：“通信事件”、“发现”、“报警事件”、“删除事件”、“诊断测试”、“拓扑事件”、“审核事件”、“状态更改事件”、“代理事件”、“备份事件”、“修补程序事件”、“链接事件”、“位置更改事件”和“统计信息事件”。
4. 要缩小事件日志的大小，请在“过滤器 1”和/或“过滤器 2”文本框中键入您要为其查看事件日志的 IP 地址。
5. 选择一个或多个主机名，然后单击“搜索日志”。

即可显示相应的事件日志窗口。

查看警告日志 | [ 页首 ]

1. 从“监视日志”窗口中选择“警告日志”。
2. 通过使用以下下拉菜单定制该报告：

- 类别 - “所有”是缺省设置。

下拉菜单中将显示当前 版本支持的设备类型。

- 事件 - “所有”是缺省设置。

下拉菜单中将显示当前 版本支持的事件类型。

- 严重程度 - 选项包括“全部”（缺省选项）、“系统停机”、“紧急”（错误）、“警告”（警告）和“注意”（信息）。

注意：

此日志的目的不是用于查看警告的内容，而是为了查看已经生成的警告类型的列表。您可以通过扫描相应的消息日志或扫描为每个通知发送的电子邮件来获得实际的内容。

- 即可显示相应的“警告日志”窗口。

显示代理错误 | [ 页首 ]

“Storage Automated Diagnostic Environment 系统错误”窗口显示给定主机上发生的系统错误。

1. 要访问“Storage Automated Diagnostic Environment 系统错误”窗口，请单击“监视日志”窗口上的“代理错误”。
2. 选择现有的主机。

即可显示相应的“Storage Automated Diagnostic Environment 代理错误日志文件”窗口。