SRS 提供器： |

Sun Remote Services (SRS) 提供程序支持 Storage Automated Diagnostic Environment 对 Sun 存储器设备的监视。Storage Automated Diagnostic Environment 会发出存储器设备事件，并通过发送程序发送它们。 发送程序会将事件数据编写为 XML 格式，然后传输给 SRS 站。

要设置 SRS 提供程序，请完成以下必需字段：

- 启用“活动”复选框。
- 键入 SRS 控制台的 IP 地址。
- 键入可选的辅助 IP 地址。如果事件需要发送到辅助通知提供程序（必须同样能够接收 SRS XML 格式），则可以使用辅助 IP 地址。

另请参阅：

- 电子邮件提供程序
- SRS Net Connect 提供程序
- SNMP 提供程序
- SSRR 提供程序
- SAE 提供程序
- SunMC 提供程序